# Datamappar och filer

All information som används av programmet Trimble Access måste lagras i lämplig mapp i mappen Trimble Data.

Mappens placering beror på kontrollenhetens operativsystem:

- Windows: C:\ProgramData\Trimble\Trimble Access\Trimble Data
- Android: <Enhetsnamn>\Trimble Data

För att visa mappen Trimble Data i programmet Trimble Access, trycker du på och väljer Jobbdata/File Explorer.

- Om du inte kan se mappen Trimble Data på en Android-enhet trycker du på i File Explorer och väljer [Visa internt lagringsutrymme]. Tryck sedan på i File Explorer och välj enhetens namn. Mappen Trimble Data visas i listan över enhetens mappar.
- För att se mappen System Files på en Windows-enhet, väljer du Visa överst i fönstret File Explorer och markerar kryssrutan Dolda objekt.
- Mappen Projects skapas i mappen Trimble Data den första gången du loggar in i programmet Trimble Access.

För att fästa mappen Trimble Data i din Favoritlista i Windows Explorer, väljer du Utforskaren från menyn Jobbdata i Trimble Access. I Windows Explorer, rullar du upp till listan Favoriter högst upp i den vänstra rutan. Högerklicka på Favoriter och välj Lägg till aktuell plats i Favoriter.

Projektmappar

Varje projekt lagras i en egen mapp i mappen Trimble Data\Projects.

Projektfiler lagras i lämplig mapp i <project> och kan användas i alla jobb inom det projektet.

Projektfiler är i normala fall kartfiler, linjegeometrier och filer med kontrollpunkter. Följande filer lagras i mappen <project>:

Filtyp | Filändelse
--- | ---
Jobb | .job
JobXML | .jxl
CSV (kommaavgränsad) | .csv
TXT (kommaavgränsad) | .txt
DTM (digital terrängmodell) | .dtm
TTM (triangulerad terrängmodell) | .ttm
IFC (Industry Foundation Classes) | .ifc, ifczip
TAP (Trimble Additional Properties)* (För IFC-fil med samma namn när inställningar för stationsintervall konfigureras) | .tap
TrimBIM (Trimble-BIM) | .trb
DWG (Ritning) | .dwg
NWD (NavisWorks-ritning) | .nwd
DXF (Drawing Exchange Format) | .dxf
ESRI Shape-filer | .shp
Georefererade världsfiler för kartfil | .ifcw, .dwgw, .dxfw, trbw
Georefererade bakgrundsbilder (Tillsammans med georefererad världsfil med samma namn, exempelvis .wld, .pgw och .pngw) | .tif, .bmp, .jpg, .png
RXL (Trimble Road eller linjegeometri) | .rxl
LandXML | .xml
GENIO-väg | .crd .inp .mos
12d Model-filer | .12da
Surpac | .str
TXL (Trimble-tunnel) | .txl

- Där det är möjligt, rekommenderar Trimble användning av den jobbfil (.job) som skapats i Trimble Access istället för motsvarande JobXML- eller JXL-fil (.jxl) som skapats i Trimble Business Center. Se Använda befintliga jobb med den senaste versionen av Trimble Access, för mer information.
- Alla .xml-filer förutom GNSSCorrectionSource.xml och GNSSInternetSource.xml lagras i mappen <project>. Filerna GNSSCorrectionSource.xml och GNSSInternetSource.xml måste lagras i mappen System Files.
- Georefererade världsfiler för kartfiler skapas när du använder Cogo-funktionen Georeferenskartar i Trimble Access och innehåller information om transformationen.
- Georefererade bakgrundsbildfiler kan inte skapas i Trimble Access. GeoTIFF-filer kräver ingen världsfil. JPG-filer måste vara i 24-bitars färg, JPG-filer med ren gråskala stöds inte.
- Htm-rapporter (.htm) och kommaavgränsade filer (.csv) som skapas när du exporterar data med hjälp av funktionen Exportera på skärmen Jobb lagras också i mappen <project> , såvida du inte väljer en annan exportmapp.
- Mappen .wfs-filer visas i mappen <project> när du ansluter till en webbfunktionstjänst och sedan sparar funktionerna som en .wfs- fil.
- En TAP-fil visas i mappen <project> när du konfigurerar inställningarna för stationsintervall i en IFC-fil. Se Tillgängliga stationer för utsättning, för mer information.

Jobbmappar

Respektive jobb lagras som en .job- fil i lämplig mapp i <project>.

Om det behövs kan du lagra jobb i mappar i mappen <project>. För att Trimble Access ska kunna använda jobbet, får inte den sammanlagda längden av projektmappens namn och namnen på mapparna överskrida 100 tecken. Namnet på jobbet inkluderas inte begränsningen på 100 tecken.

För att flytta ett jobb till en annan mapp, använder du funktionen Kopiera jobb i Trimble Access för att kopiera jobbet och alla länkade filer till den nya mappen och sedan radera ursprungsjobbet.Se Kopiera jobbfiler.

För att undvika problem vid datasynkronisering, bör du inte flytta jobb som laddats ned från Trimble Connect till en annan mapp.

Respektive jobb har en <job‑namn> Files mapp som innehåller filer såsom bilder eller datafiler för GNSS som skapas allteftersom arbete utförs i jobbet.

Filer som skapas när du arbetar i jobbet lagras i mappen <job‑namn> Files. Dessa inkluderar bilder, punktmoln och GNSS-datafiler:

Filtyp | Filändelse | Underordnad mapp
--- | --- | ---
GNSS-data | .t01, .t02, .t04 |
Bilder | .jpg |
Skanningar för VX eller S-serien | .tsf |
Skanningar med SX10 eller SX12 | .rwcx | <projekt>\<job‑namn> Files\SdeDatabase.rwi
Originalbilder | .jpg | <projekt>\<job‑namn> Files\Original Files

När en skannad punkt som blivit uppmätt med hjälp av en Trimble SX10 eller SX12 skannande totalstation används i jobbet, exempelvis i en Cogo-beräkning, kommer en punkt att skapas i jobbet på samma plats som den skannade punkten.

Mappar skapas automatiskt efter behov, i mappen <job‑namn> Files:

- <projekt>\<job‑namn> Files\Original Files skapas när du ritar på eller noterar i en bildfil. Den ursprungliga, oredigerade bilden kopieras till mappen Original Files.
- <projekt>\<job‑namn> Files\SdeDatabase.rwi skapas för att lagra de skannade .rwcx- filerna om du skannar med hjälp av en Trimble SX10 eller SX12 skannande totalstation.

Tryck på Kopiera på skärmen Jobb, för att enkelt kopiera jobb och associerade filer från en mapp till en annan, eller från en kontrollenhet till en annan med en extern lagringsenhet.

Mapp för systemfiler

Samtliga filer för systemtyper lagras i mappen Trimble Data\System Files. Systemfiler är filer som kan användas av alla projekt och jobb, såsom mätprofiler, filer för koordinatsystem och filer med funktionsbibliotek.

Det går inte att komma åt Systemfiler om de ligger i en annan mapp.

Följande filer måste placeras i mappen System Files:

Filtyp | Filändelse
--- | ---
Funktionsbiblioteksfiler | .fxl
Filer för mätprofiler | .sty
Geoida planfiler | .ggf
Kombinerade datumplanfiler | .cdg
Konfiguration | .cfg
Projektionsfiler för plan | .pjg
Förskjutningsnät | .sgf
Filer för koordinatsystemet SnakeGrid | .dat
UK Nationella planfiler | .pgf
Broadcast RTCM transformationsfiler | .rtd
Antennfiler | .ini
Filen GNSSCorrectionSource | .xml
Filen GNSSInternetSource | .xml
Fil för matrikeltoleranser | .xml
Anpassade Import fildefinitioner | .ixl
XSLT Anpassade Export stilmallsfiler | .xsl
XSLT Anpassade Utsättning Stilmallsfiler | .sss
Databasfiler för Mät koder | .mcd
Databasfiler för koordinatsystem | .csd
Konfigurationsfil för karttjänster på internet | .wms
Konfigurationsfil för webbkartpaneltjänst | .wmts
Definitionsfil för ekolod | .esd
Definitionsfil för radiolokaliserare | .uld

Filer för webbkarttjänstfiler (.wms) och webbkartpanelstjänster (.wmts) skapas när en WMS eller WMTS läggs till på skärmen Ny webbkarta . De kan kopieras mellan projekt och kontrollenheter.

Mappen Cache finns i mappen Systemfiler när DWG-, IFC- eller NWD-filer läses in Trimble Access.Att ha DWG-, IFC och NWD-filer i cachen på kontrollenheten ger en snabbare återinläsning av filerna.

Mätprofil-filer för utsättning (.sss) och mätprofil-filer för anpassad export (.xsl) finns i språkmapparna eller i System Files.Översatta formatmallar för utsättning och översatta formatmallar för anpassad export lagras normalt i lämplig språkmapp.

Språk-, ljud- och hjälpfiler

Språkfiler (.lng), ljudfiler (.wav) och hjälpfiler lagras i lämplig språkmapp.

Mappens placering beror på kontrollenhetens operativsystem:

- Windows: C:\Program Files\Trimble\Generell Mätning\Languages\<language>
- Android: <Enhetsnamn>\Trimble Data\Languages\<language>