# Navigera till utsättning

Vid navigering till en punkt vid utsättning, beror den visade informationen på om du utför en mätning med totalstation eller en GNSS-mätning, och de alternativ du har konfigurerat i skärmen Alternativ för utsättning. Se Visning av navigering för utsättning, för att konfigurera dessa alternativ.

Konventionell Mätning

1. Håll displayen framför dig när du går framåt i den riktning som pilen pekar. Pilen pekar i riktningen för den punkt som du avser att mäta (”målet”).

   Navigationsdeltan visas längst ner på skärmen och markerar avståndet till och riktningen till målet. För att ändra de delta som visas, trycker du på Alternativ.

2. När du befinner dig inom 3 meter (10 fot) från punkten, försvinner pilen och in‑/ut‑ och vänster‑/högerriktningarna visas, med instrumentet som referenspunkt.

   Om du hanterar ett robotikinstrument via fjärrstyrning från prismat:

   - spårar instrumentet automatiskt prismat när det rör sig
   - uppdaterar instrumentet kontinuerligt den grafiska displayen
   - kastas den grafiska displayen om och pilarna visas från målet (prismat) till instrumentet

   Den första displayen visar hur instrumentet bör vridas, vinkeln som instrumentet bör visa och avståndet från den senast utsatta punkten till den punkt som håller på att sättas ut.

3. Vrid instrumentet (konturerna av två pilar visas när det är i linje), och dirigera den person som håller i stången så att personen är i linje.

   Om Du använder ett servoinstrument och Servoautovrida ‑fältet i mätprofilen är satt till HV & VV eller Endast HV , vrids instrumentet automatiskt mot punkten.Om man arbetar med fjärrstyrning, eller när fälte Servoautovrid i mätprofilen är satt till Av‑läget, vrids inte instrumentet automatiskt.

4. Sätta ut punkten.

GNSS-mätning

1. Håll displayen framför dig när du går framåt mot den punkt som du avser att sätta ut (”målet”).Navigationsdeltan visas längst ner på skärmen och markerar avståndet till och riktningen till målet.För att ändra de delta som visas, trycker du på Alternativ.

   Om du använder IMU-lutningskompensation och IMU är i nivå:

   - Riktningen från mottagaren används för att rikta in den stora pilen för utsättningsnavigering, även när du står stilla. Du måste vara vänd mot mottagarens LED-panel för att dessa ska vara i korrekt riktning.

   - Montera mottagaren på stångens spets. Du kan luta stången efter behov när du navigerar till funktionen.

   Om du använder Endast GNSS:

   - Den stora pilen pekar i riktningen för den punkt som du avser att mäta (”målet”). Du måste vara i rörelse för att navigeringspilen ska visa korrekt riktning.
   - Horisontella delta gäller för antennens fascenter (APC). Du måste hålla stången vertikalt när du navigerar till funktionen.

   För att ändra den referenspunkt som används av den lilla riktningspilen, trycker du på skärmtangenten Norr/Sol.(I stående läge, sveper du åt höger längs raden med skärmtangenter för att visa fler skärmtangenter.)

2. När du befinner dig inom 3 meter (10 fot) från punkten, försvinner pilen och en centrummarkering visas. När du sätter ut en punkt, linje, båge eller linjegeometri visas ett rutnät när du närmar dig målet. Rutnätet ändrar skala allt eftersom man närmar sig målet.

   Fortsätt att titta åt samma håll och förflytta dig endast framåt, bakåt, åt vänster eller åt höger.Ändra inte din riktning.

3. Fortsätt att gå framåt tills det kryss som representerar din aktuella position täcker centrummarkeringen, som representerar punkten.

   Om du använder IMU-lutningskompensation och IMU är i nivå, kommer den helt inzoomade skärmen att visas så att du kan sluta röra på dig och bara flytta stångens spets till målpositionen, med skärmen för utsättning som vägledning.

4. Sätta ut punkten.