# Cogo-beräkningar

Du kan använda geometrifunktionerna (cogo) i Trimble Access för att beräkna avstånd, azimut, punktpositioner och andra geometrifunktioner med olika metoder.

De flesta Cogo-funktioner är tillgängliga i menyn Cogo. Vissa Cogo-funktioner är också tillgängliga i kartans tryck och håll-meny, beroende på vad som är valt på kartan.

Följande Cogo-funktioner är endast tillgängliga på kartan:

- Beräkna skärning

- Beräkna mittpunkt

- Beräkna mittlinje

Du kan lagra resultaten av Cogo-funktioner i jobbet.

När en skannad punkt som uppmätts med ett Trimble SX10 eller SX12 skannande totalstation används i en Cogo-beräkning, kommer en punkt att skapas i jobbet på samma plats som den skannade punkten.

Välja punkter för användning i Cogo-funktionen

Välj punkter för användning i Cogo-funktionen genom att markera dem på kartan.

Verktygsfältet Fäst mot ger ett enkelt sätt att välja platser för objekt på kartan genom att fästa mot specifika punkter, även om ingen punkt finns. Du kan exempelvis använda verktygsfältet Fäst mot för att noggrant välja slutpunkten för en linje eller mitten på en båge från linjekartor i en kartfil, som t.ex. en BIM-modell eller DXF-fil. Om en punkt inte redan finns på den valda platsen, beräknar Trimble Access en punkt. Se Verktygsfältet Fäst mot.

Tryck på skärmknappen Fastfix för att skapa en konstruktionspunkt som du kan använda i Cogo-beräkningen, om du har startat en mätning. Se Konstruktionspunkter

Koordinatsystem för Cogo-beräkningar

Vid lagring av punkter som beräknats med Cogo-funktioner, trycker du på Alternativ och använder fältet Koordinatvy för att ange om den beräknade punkten ska lagras som Global, koordinatvärden för Lokal ellerplan.Se Inställningar för Koordinatvisning.

För vissa beräkningar måste Du definiera en projektion, eller välja ett koordinatsystem med Endast skalfaktor. Om punkterna mättes med hjälp av GNSS, kan punktens koordinater endast visas som planvärden om en projektion eller en datumtransformation definieras.

Generellt skall Du inte beräkna punkter och sedan ändra koordinatsystemet eller utföra en kalibrering.Om du gör detta, kommer dessa punkter att vara oförenliga med det nya koordinatsystemet.Ett undantag till detta är punkter som beräknas med hjälp av Brng‑dist från en punkt ‑metoden.

Beräkna avstånd

Tryck på Alternativ och ändra valet i fältet Avstånd, för att ändra om avstånd visas och beräknas med referens till en ellipsoid, eller till planen eller till koordinater i markplan. Se Visning och beräkning av avstånd.

Om du är ansluten till en laseravståndsmätare kan du använda den för att mäta avstånd eller offsets. Se Laseravståndsmätare.