# Granska standardavvikelser efter satser

Vid mätning av satser, använder du standardavvikelseinformationen som visas efter varje sats för att granska kvaliteten på observationerna och ta bort dåliga observationer.

Varje individuell sats lagras endast till jobbet när Du trycker på Stäng – eller + Sats till‑tangenten för att lämna skärm för Standardavvikelser.

För att observera en ny sats, tryck + Sats.

För att lagra den aktuella satsersession, tryck Stäng.Tryck JA för att bekräfta.

För att visa mer information om en punkt, markerar du den och trycker sedan på Info.

För att visa eller redigera varje individuell observation till en punkt, tryck en gång på punkten i listan.

Om man har möjliggjort en uppmätt punkt att läggas till en CSV‑fil välj optionen Lägg till en CSV‑fil.

För att lämna satser och radera alla observationssatser, tryck Esc.

Om Du trycker +Sats efter att instrumentet har avslutat det erforderliga antalet satser, utför instrumentet ytterligare en sats med observationer. Om Du vill att instrumentet skall utföra fler en extra sats, mata in det totala antalet satser som krävs innan Du trycker +Sats.

Till exempel, för att automatiskt mäta tre satser, och för att sedan mäta ytterligare tre satser:

1. Mata in 3 i Antalet satser ‑fältet.
2. När instrumentet har mätt tre satser, mata in 6 i Antalet satser ‑fältet.
3. Tryck +Sats.Instrumentet mäter den andra gruppen med 3 satser.