# Sätta ut positioner relativt till en väglinje

1. Tryck på väglinjen på kartan, eller välj Till väglinjen i fältet Sätt ut, tryck sedan på för att välja en väglinje i listan.

   Välj Till närmaste väglinje i fältet Sätt ut, för att sätta ut din position relativt till närmaste väglinje.Genom att använda den här metoden behöver du inte välja en väglinje.Programmet navigerar istället till den väglinje som är närmast din aktuella position, vilket innebär att när du rör dig över vägen kommer väglinjen som du sätter ut relativt till, automatiskt att ändras för att återspegla din nya position.

2. Lägg till följande funktioner, om så krävs:
   - För att sätta ut offset för positioner från vägen, lämna vägutrymmet tomt för konstruktion eller definiera en konstruktionsoffset.
   - För att bekräfta konstruktionen av vägytan, och definiera en tvärlutning.
3. Tryck på Starta.

4. Använd plan- eller tvärsektionsvyn för att navigera relativt till väglinjen.Se Navigera till utsättning.

   - Om det behövs, kan du lägga till eller redigera en sidolutning.
   - För att sätta ut släntkrönets position för en släntskärning vid mätning relativt till en sidolutning, trycker du och håller i plan- eller tvärsektionsvyn och väljer därefter Sätt ut släntskärning för släntkrön.Denna option är användbar när ytterslänten innefattar ett skärningsdike.

   - Om du sätter ut en släntanslutning med konstruktionsoffset, navigerar du till släntanslutningen och trycker sedan på Tillämpa för att lägga till konstruktionsoffseten. Du uppmanas att tillämpa förskjutningarna från din aktuella position. Om du inte är vid släntanslutningspositionen, väljer du Nej för att navigera till släntanslutningspositionen och trycker sedan på Tillämpa igen. För att lagra släntanslutningspositionen och konstruktionsoffseten, se Konstruktionsoffset för RXL-, LandXML-, och 12da-vägar.

   Om din aktuella position befinner sig inom 5 m från den valda väglinjen, kommer ritningsvyn att visa en streckad grön linje i en rät linje mellan din nuvarande position och väglinjen. Vid utsättning med en beräknad konstruktionsoffset, rapporteras vertikala och vinkelräta delta för schaktningen/fyllningen.

5. Tryck på Mät för att mäta punkten, när den är inom toleransen.

   Vid användning av ett Trimble SX12 skannande totalstation i TRK-läge med laserpekaren aktiverad visar skärmen Utsättning skärmknappen Markera punkt istället för skärmknappen Mät. Tryck på Markera punkt för att sätta instrumentet i STD-läge. Laserpekaren slutar blinka och flyttar sig för att positionera sig på EDM-platsen. Om du trycker på Godkänn för att lagra punkten, återgår instrumentet automatiskt till TRK-läge och laserpekaren börjar blinka igen. Om du vill mäta om och uppdatera delta för utsättningarna trycker du på Mät när du har tryckt på Markera punkt och innan du trycker på Godkänn. Se EDM-inställningar, för mer information.

6. Tryck på Lagra.

   Programmet återgår till navigeringsskärmen.

   Du kan sedan:

   - Fortsätta att mäta punkter längs vägen.
   - Trycka på Esc för att avsluta den här utsättningsmetoden.
   - Ändra utsättningsmetoder. För att sätta ut:
     - Till vägen, dubbeltryck på en tom del av kartan.
     - Till en väglinje, tryck på väglinjen på kartan.
     - En station på en väglinje, tryck på stationen på en väglinje på kartan.