# Inställningar för Koordinatvisning

Du kan ändra inställningar för Koordinatvy när du visar en punkt på skärmen Granska jobb eller Punkthanteraren eller när du skriver in en punkt.

Tillgängliga alternativ för visning av koordinater

Option | Beskrivning
--- | ---
Global | Visa som L, L, H-koordinater i Globalt referensdatum vid Global referensepok.
Lokal | Visa som lokal ellipsoid Latitud, Longitud, och Höjd.
Plan | Visa som Nord, Öst och Höjd.
Plan (lokalt) | Visas som Nord, Öst och Höjd relativt till en transformation.
ECEF (Global) | Visa som jordcentrerade, jordfixerade X, Y och Z-koordinater i Globalt referensdatum vid Global referensepok.
ITRF 2020 | Visa som koordinater för X, Y, Z och T (tid/epok för mätningen) inom referensramen förITRF 2020.
Station och offset | Visa som station, offset eller vertikalt avstånd relativt till en linje, båge, linjegeometri, väg eller tunnel.
Az VV LL | Visa som azimut, vertikal vinkel, samt lutande längd.
HV VV LL (råa) | Visa som horisontalvinkel, vertikalvinkel, samt lutande längd.
Az HL VL | Visa som azimut(bäring), horisontallängd, samt vertikallängd.
HV HL VL | Visa som horisontalvinkel, horisontallängd, samt vertikallängd.
Delta-plan | Visa som skillnader i Nord, Öst och Höjd från instrumentpunkten.
USNG/MGRS | Visa som USNG/MGRS‑väglinjer (baserade på lokal ellipsoid) och Höjd.

- Globalt referensdatum och Global referensepok visas på skärmen Välj koordinatsystem i jobbets egenskaper. Se Koordinatsystem.
- När man skriver in en punkt och för samtliga optioner förutom Plan eller Plan (lokalt), visas även de beräknade plankoordinaterna. För att välja Plan (lokalt), måste alternativet Avancerad geodetik vara aktiverat på skärmen Cogo-inställningar.

Ange Null-koordinatvärden

Om koordinatvärdet när man granskar en punkt är ?, kan det bero på en av följande orsaker:

- Eventuellt kan punkten ha lagrats som en GNSS-punkt men med fältet Koordinatvy inställt på Lokalt eller Plan och med datumtransformation och projektion odefinierade.För att rätta till detta, ändrar du inställningen av Koordinatvisning till Global, definierar en datumtransformation och/eller projektion och kalibrerar jobbet.
- Punkten kan lagras som en punkt av typen Plan (lokal) och med fältet Koordinatvy satt till Plan men en transformation har inte definierats för att konvertera Plan (lokalt) till ett Plan.
- Eventuellt kan punkten ha lagrats som en polär vektor från en punkt som har raderats.Återställ punkten för att rätta till detta.
- I en 2D-mätning kan en projektion ha definierats utan projekthöjd. Ställ in Projekthöjden så att den approximerar arbetsområdets höjd.

För att visa Plan-koordinater (lokalt)

För att välja Plan (lokalt), måste alternativet Avancerad geodetik vara aktiverat på skärmen Cogo-inställningar.

1. I Punkthanteraren eller Granska jobb, trycker du på Visa och väljer sedan Plan (lokalt).
2. För att välja transformationen Plan (lokalt) för att visa koordinater eller för att skapa en transformation välj Optioner.

3. Gör ett av följande:

   - För att visa de ursprungliga värdena för Plan (lokalt) välj Visa ursprungligt plan lokalt och tryck sedan Godkänn.
   - För att skapa en ny lokal transformation, väljer du Skapa ny transformation.Tryck på Nästa och slutför de steg som krävs.Se Transformationer.

   - För att välja befintlig visningstransformation, väljer du Välj transformation.Välj visningstransformation i listan. Tryck på Godkänn.

   - Indata-transformationen transformerar en punkt från de ursprungligen angivna plankoordinaterna (lokala) till plankoordinater i databasen.
   - "Vyn" för transformationen transformerar en punkt oavsett hur den lagrats, från databasens plankoordinater till vyberäknade Plankoordinater (lokala).
   - När man granskar ett ursprungligt Plan (lokalt) visas punkter som inte lagrats som Plan (lokalt) som ingen Nord (lokal), Öst (lokal) och Höjd (lokal).
   - När man väljer en vytransformation visas samtliga databasens planpunkter i den nuvarande vytransformationen. Om vytransformationen är annorlunda från den ursprungliga transformationen är de beräknade Plankoordinaterna (lokala) annorlunda från de ursprungligen angivna Plankoordinaterna (lokala). För att granska de ursprungliga plankoordinaterna (lokala) ställer du in Koordinatvy på Som lagrad.Transformation (som lagrad) visas vid granskning av Plan (lokalt) och Koordinatvy är inställd på Som Lagrad.Transformation (vy) visas vid granskning av Plan (lokalt) och Koordinatvy är inställd på Plan (lokalt).
   - En punkt som skrivits in som en Planpunkt (lokal) lagras i sitt originalformat i jobbet som en Planpunkt (lokal).Vanligen tilldelas indata-transformationen för att transformera en punkt till en planpunkt i databasen när punkten lagras, men transformationen kan skapas senare och sedan tilldelas till punkten/punkterna i Punkthanteraren.

För att visa koordinater som en station och en offset

För att visa punkter per station eller offset relativt till ett objekt såsom t.ex. en linje, båge, polylinje, linjegeometri, tunnel eller väg:

1. Tryck på och välj Jobbdata/Punkthanterare.
2. Tryck på Visa och välj därefter Station och offset.
3. Tryck på Alternativ.
4. Välj objektets Typ och objektets namn.Om du väljer Väg i fältet Typ, måste du sedan välja Vägformat innan du väljer Vägnamn.
5. Tryck på Godkänn.

Om Koordinatvy är inställd på Station and offset relativt till en väg, tunnel, eller linjegeometri, kommer punktens station och offset vara till skärningspunkten av två horisontella linjegeometrier när:

- den horisontella utbredningen innehåller på varann följande element vilka inte tangerar;
- punkter ligger bortom tangeringens slutpunkten för det inkommande elementet men innan startpunkten för nästa elements tangering

- punkten ligger på utsidan av den horisontella utbredningen.

Det gäller dock inte om avståndet från punkten till skärningspunkten är större än avståndet till ett annat element i den horisontella utbredningen. I så fall är punktens station och offset till det element som ligger närmare.

Om det finns en punkt innanför den horisontella utbredningen är station och offset relativt det närmaste horisontella elementet.

Om punkten ligger innan början av den horisontella utbredningen eller bortom utbredningens slut är punktens stations- och offsetvärde null.

För att ändra den term som används för avstånd i programmet till Sektion istället för standardvärdet Station, trycker du på och väljer Inställningar/Språk.