# Exportera LandXML- väglinjevägar från Tekla Civil

För bästa resultat vid användning av LandXML-väglinjer i programmet Trimble Access Roads, bör du exportera filerna med Tekla Civil av version 19.30 eller senare.

För att exportera vägen som en mittlinje med tillhörande linjeavbrott

1. Starta Tekla Civil och välj ett projekt.
2. För att exportera en väg som en linjefil med avbrott måste du först kopiera strukturmodellen till konstruktionsmodellen (Arbetsplats/Kopiera strukturmodell till konstruktionsmodell).
3. Välj Fil/Exportera fil/Exportera till Inframodel-fil.
4. Välj fliken Terräng och karta.
5. Markera kryssrutan Planeringsmodell.
6. Markera kryssrutan Geometri i huvudlinjen och välj rutten.
7. I grupprutan Ytor och typer:
   1. Klicka på Ytor och välj ytan för den struktur som ska exporteras.
   2. Markera kryssrutan Linjer. Trimble rekommenderar att du inte exporterar triangelmodellen.
8. Ange filens namn och sökväg.
9. Välj OK för att skapa filen.

För att exportera vägen som en mittlinje med tillhörande oregelbundna linjer:

1. Starta Tekla Civil och välj ett projekt.
2. Välj Fil/Exportera fil/Exportera till Inframodel-fil.
3. Välj fliken Struktur.
4. I grupprutan Linjegeometrier:
   1. Klicka på Hämta vald för att exportera den aktuella linjegeometrin, eller klicka på Linjegeometrier och välj de linjegeometrier som ska exporteras.
   2. Markera kryssrutan Linjegeometri.Markera inte kryssrutan Tvärsektion.
   3. Ange Stationsintervallet.
5. I grupprutan Ytor:
   1. Klicka på Ytor och välj ytan för den struktur som ska exporteras.
   2. Välj Väglinjemodell och kontrollera att kryssrutan Triangel inte är markerad.
6. Ange filens namn och sökväg.
7. Välj OK för att skapa filen.

Se Tekla CivilHjälp, för ytterligare information.