# Sända meddelanden för RTCM-koordinatsystem

En leverantör av nätverks-RTK kan konfigurera ett VRS-nätverk att sända meddelanden om RTCM- koordinatsystem som innehåller vissa av koordinatsystemets definitionsparametrar.När Sändningsformatet är inställt på RTCM RTK på skärmen Rover-alternativ i mätprofilen, och RTCM-meddelandena sänds ut av VRS‑nätverket, kan Trimble Access använda detta för att få fram datum‑ och ellipsoiddefinitionen för ett jobb.Se Koordinatsystem.

Trimble Access stöder en delmängd av RTCM:s transformationsparametrar, enligt vad som visas nedan:

Meddelande | Information | Stöds
--- | --- | ---
1021 | Helmert/Förkortad Molodensky (Kontroll) | Ja
1022 | Molodensky‑Badekas Transformation (Kontroll) | Ja
1023 | Residuala planvärden för ellipsoiddatumförskjutning | Ja
1024 | Plana planresidualer | Nej
1025 | Projektion | Nej
1026 | Lamberts koniska konforma projektion Parallell 2 | Nej
1027 | Mercator-projektion Skev | Nej
1028 | Lokal Transformation | Nej

Sändningen av RCTM-meddelandet måste innehålla antingen kontrollmeddelandet 1021 eller 1022. Detta avgör vilka andra meddelanden som kommer att finnas. Alla andra meddelanden är valfria.

Planvärden för datumförskjutningar sänds vid fasta tidsintervaller för ett nät som omger området du arbetar i. Nätets storlek som sänds beror på densiteten av informationen för ursprungsnätet. För att utföra transformation på koordinatsystem måste planfilen som byggs av Trimble Access innehålla förskjutningsplan som täcker positionerna för punkterna som ska transformeras. Om du flyttar till en ny plats, sänds en ny uppsättning planvärden för datumförskjutningar och det kan uppstå en viss fördröjning innan rätt värden tas emot från servern för VRS-nätverket.

Meddelandena med sändningstransformationer innehåller en unik identifierare för sändningsparametrarna. Om sändningsparametrarna ändras, ändras identifieraren och Trimble Access skapar en ny planfil för att lagra de nya datumplanens förskjutningsvärden. Om transformationen för Broadcast RTCM ändras visas ett meddelande och du ombeds fortsätta. Om du väljer:

- Ja skapar systemen en ny planfil, eller om den existerar, använder en annan planfil som matchar den nyligen utsända transformationen.Om du ändrar planfiler kan det hända att den nya planfilen inte täcker samma område som den gamla planfilen. Detta innebär eventuellt att Trimble Access inte kan transformera punkter där det finns "hål" i planfilen.
- Nej går det inte att fortsätta mätningen.Skapa ett nytt jobb och börja om mätningen.Länka det gamla jobbet om du behöver komma åt data från det.

Om du kopierar ett jobb som är definierat att använda ett datum för Broadcast RTCM till en annan kontrollenhet så bör du kopiera lämplig projektionsplan så att programmet kan transformera projektionsplanens koordinater till den andra kontrollenheten.

När ett jobb med data för broadcast RTCM exporteras som en DC-fil blir GNSS-observationer utmatade som planpositioner.