# Mäta kontinuerliga detaljpunkter

Använd mätmetoden Kontinuerlig detaljmätning för att mäta punkter kontinuerligt, exempelvis en rad punkter med ett fast intervall.

Du kan använda mätmetoden Kontinuerlig detaljmätning för att lagra djup som uppmätts med ett ekolod. För mer information se ekolod.

För att starta den Kontinuerliga detaljmätningen:

1. Tryck på och välj Mätning/Kontinuerlig detaljmätning.

2. Ange Startpunktens namn. Punktnamnet ökas automatiskt.

3. Mata in ett värde i fältet Prismahöjd, vid behov.
4. Välj metoden med hjälp av stegen nedan.

För att mäta kontinuerliga detaljpunkter utan att stanna

1. Välj Metod.

   En punkt lagras när ett av dessa fördefinierade villkor uppfylls:

   - tidsintervallet har löpt ut (metoden Fast tid)
   - avståndet har överskridits (metoden Fast avstånd)
   - tidsintervallet har löpt ut och/eller avståndet har överskridits (metoden Tid och avstånd eller Tid eller avstånd)

   För en efterberäknad mätning, måste du använda den kontinuerliga metoden Fast tid.Som standard är detta tidsintervall inställt på samma värde som det loggningsintervall som konfigurerats på skärmen Rover‑alternativ i den efterberäknade mätprofilen.

2. Mata in ett värde i Avstånd ‑fältet och/eller Tidsintervall ‑fältet, beroende på vilken metod som används.
3. Tryck på Starta. Informationen börjar lagras.

4. Flytta längs det objekt som ska mätas.

   För att lagra ett läge innan de fördefinierade tillstånden har tillfredsställts, slå Lagra.

5. För att avsluta med mätningen av kontinuerliga punkter, tryck Avsluta.

Mäta kontinuerliga detaljpunkter med metoden Stop and go

1. I Metod‑ fältet, välj Stopp och gå.

2. I fältet Stopptid anger du den tidsperiod som målet måste vara stationärt innan instrumentet börjar mäta punkten.

   Målet anses vara stationärt när dess hastighet är lägre än 5 cm/sek.

3. Mata in ett värde i Avstånd‑ fältet för minsta avståndet mellan punkter.
4. Tryck på Starta. Informationen börjar lagras.

5. Flytta längs det objekt som ska mätas. En punkt lagras när stopptiden och avståndsinställningarna har blivit uppfyllda.

   För att lagra ett läge innan de fördefinierade tillstånden har tillfredsställts, slå Lagra.

6. För att avsluta med mätningen av kontinuerliga punkter, tryck Avsluta.

Om du använder en Trimble totalstation använder kontinuerlig detaljmätning endast synkrona vinklar och avstånd. Om instrumentet:

- Har en Tracklight som har aktiverats, kommer spårljuset att inaktiveras i 2 sekunder när den uppmätta punkten har lagrats.
- Är ett FOCUS 30/35 instrument med blinkande laser aktiverad, inaktiveras lasern temporärt vid användning av Kontinuerlig detaljmätning.

Om du använder ett FOCUS 30/35 instrument med blinkande laser aktiverad, inaktiveras lasern temporärt vid användning av Kontinuerlig detaljmätning.