# Lösningar för bågar

För att beräkna en båge eller punkter i en båge, trycker du på och väljer Cogo/Lösningar för bågar.

För att beräkna lösningar med bågar

Du kan beräkna en båge när två delar av bågen är kända.

1. I gruppen Bågvärden, använder du de två fälten Metod för att ställa in inmatningssättet för de bågvärden som du har.

   Den första delen av bågen definieras av något av följande:

   - Radie – är bågens radie.
   - Delta – är delta eller avvikelsevinkel.
   - Grader båge – är avvikelsevinkeln (delta) som resulterar i en båglängd av 100 enheter.
   - Grader korda – är avvikelsevinkeln (delta) som resulterar i en kordalängd av 100 enheter.

   Den andra delen av bågen definieras av något av följande:

   - Delta – är delta eller avvikelsevinkel.
   - Längd – är bågens längd.
   - Korda – är kordans längd.
   - Tangent – är avståndet från Krökningspunkten (KP) eller Tangentpunkten (TP) till Skärningspunkten (SP).
   - Extern – är det kortaste avståndet mellan skärningspunkten (SP) och bågen.
   - Mittpunktsnormal – är avståndet mellan bågen och kordan vid bågens mittpunkt.

2. Tryck Beräkna.

   Resultaten för den horisontella bågen och en grafisk bild av bågen visas. Angiven data visas med svart text och beräknad data visas med röd text.

Resultat

Följande värden beräknas för en båge.

Element | Värde | Definition
--- | --- | ---
1 | Segment area | Segment area - är arean mellan bågen och kordan.
2 | Sektor area | Sektor area - är arean mellan bågen och de två kantradierna.
3 | Fillet area | Området mellan bågen och tangenterna.
4 | Bågens mittpunkt | Mittpunkten på bågen.
5 | Krökningspunkt (KP) | Bågens början.
6 | Skärningspunkt (SP) | Den punkt där tangenten korsar.
7 | Tangeringspunkt (TP) | Bågens slut.
8 | Radie | Bågens radie.
9 | Tangens | Avståndet från Krökningspunkten (KP) eller Tangentpunkten (TP) till Skärningspunkten (SP).
10 | Delta-vinkel | Delta-vinkeln.
11 | Deflektionsvinkel | Deflektionsvinkeln.
12 | Grader båge | Deflektionsvinkeln som resulterar i en båglängd på 100 enheter.
13 | Grader Korda | Deflektionsvinkeln som resulterar i en kordalängd på 100 enheter.
14 | Kordalängd | Kordalängden
15 | Mittpunktsnormal | Avståndet mellan bågen och kordan vid bågens mittpunkt.
16 | Extern | Det kortaste avståndet mellan SP och bågen.
17 | Båglängd | Bågens längd.

För att beräkna punkter på bågen

1. Tryck på Layout för att beräkna punkter på bågen vid valfri station längs med bågen.

2. Välj en av metoderna i fältet Layoutmetod.

   KP-deflektionsmetod

   KP-deflektion ger avvikelsevinkel och avstånd till respektive angiven station på bågen som om du stått på krökningspunkten (KP) och refererat bakåt till skärningspunkten (SP).

   Tryck på Beräkna för att granska den beräknade bågen med informationen nedan:

   - Sektion (Station) – är den specificerade sektionen längs bågen.
   - Deflektion – är avvikelsevinkeln från tangentlinjen Krökningspunkt (KP) till Skärningspunkt (SP) till den aktuella stationspunkten på bågen.
   - Korda – är avståndet till den aktuella stationspunkten på bågen från Krökningspunkten (KP).

   - Föregående sektion – är den föregående angivna deflektionssektionen för krökningspunkten (KP).

     Den är endast tillgänglig om den föregående punkten beräknades med metoden KP-deflektion.

   - Kort korda – är kordaavståndet från den aktuella Krökningspunktens avvikelsepunkt på bågen till den föregående Krökningspunkten (KP) på bågen.

     Den är endast tillgänglig om den föregående punkten beräknades med metoden KP-deflektion.

   1

   Krökningspunkt (KP)

   2

   Skärningspunkt (SP)

   3

   Tangeringspunkt (TP)

   4

   Bågens mittpunkt

   5

   Aktuell station

   6

   Korda

   7

   Deflektionsvinkel

   SP-deflektion

   SP deflektion ger deltavinkel och avstånd till respektive angiven station på bågen som om du stått på skärningspunkten (SP) och refererat bakåt till krökningspunkten (KP).

   Tryck på Beräkna för att granska den beräknade bågen med informationen nedan:

   - Sektion (Station) – är den specificerade sektionen längs bågen.
   - Deflektion – är deltavinkeln från den inkommande tangentlinjen till den nuvarande sektionspunkten på bågen.
   - SP till station – är avståndet från den aktuella stationspunkten på bågen från skärningspunkten (SP).

   1

   Krökningspunkt (KP)

   2

   Skärningspunkt (SP)

   3

   Tangeringspunkt (TP)

   4

   Bågens mittpunkt

   5

   Aktuell station

   6

   Skärningspunkt till station

   7

   Deflektionsvinkel

   Metod för tangent-offset

   Tangent-offset ger den vinkelräta offsetinformationen från tangentlinjen linjen från Krökningspunkten (KP) till Skärningspunkten (SP) till respektive angiven station på bågen.

   Tryck på Beräkna för att granska den beräknade bågen med informationen nedan:

   - Sektion (Station) – är den specificerade sektionen längs bågen.
   - Tangentavstånd (TA) – är avståndet längs tangentlinjen från Krökningspunkten (KP) mot Skärningspunkten (SP) där den vinkelräta offseten till bågpunkten är.
   - Tangent-offset – är det vinkelräta offset‑avståndet från tangentlinjen till den aktuella stationspunkten på bågen.
   - Tangent – är tangentlinjens längd (avståndet från Krökningspunkten (KP) till Skärningspunkten (SP)).
   - Tangent- TA – är det resterande avståndet längs tangentlinjen (avståndet från punkten för vinkelrät offset till Skärningspunkten (SP)).

   1

   Krökningspunkt (KP)

   2

   Skärningspunkt (SP)

   3

   Tangeringspunkt (TP)

   4

   Bågens mittpunkt

   5

   Aktuell station

   6

   Tangeringsoffset

   7

   Tangeringsavstånd (TA)

   8

   Tangent – (TD)

   9

   Tangens

   Metod för korda-offset

   Korda-offset ger den vinkelräta offset-informationen från den långa kordan (linjen från Krökningspunkten (KP) till Skärningspunkten (Sp)) till respektive angiven station på bågen. Den ger även information om KP-deflektionen.

   Tryck på Beräkna för att granska den beräknade bågen med informationen nedan:

   - Sektion (Station) – är den specificerade sektionen längs bågen.
   - Kordaavstånd – är avståndet längs den långa kordan från Krökningspunkten (KP) Tangentpunkten (TP) där den vinkelräta offseten mot bågpunkten är.
   - Korda offset – är det vinkelräta offset‑avståndet från den långa kordan till den nuvarande sektionspunkten på bågen.
   - KP-deflektion – är deflektionsvinkeln från tangentlinjen (Krökningspunkt (KP) till Skärningspunkt (SP)) för den aktuella stationspunkten på bågen.
   - Kordalängd – är avståndet till den nuvarande sektionspunkten på bågen från Krökningspunkten (KP).

   1

   Krökningspunkt (KP)

   2

   Skärningspunkt (SP)

   3

   Tangeringspunkt (TP)

   4

   Bågens mittpunkt

   5

   Aktuell station

   6

   Kordaavstånd

   7

   Korda-offset

   8

   Kordalängd

   9

   KP-deflektion

3. Tryck på Lagra för att spara resultaten i jobbet.

För att dölja fälten Layout på skärmen, trycker du på Båge.

För att lägga till bågen och punkterna som definierar bågen i jobbet

1. Tryck på Lägg till.
2. Välj bågens startpunkt, startbäring och startbäringens riktning.
3. Tryck Beräkna.

4. Tryck på Lagra.

   Följande information läggs till i jobbet:

   - beräknad båge
   - punkten som definierar bågens slutpunkt
   - punkten som definierar bågens mittpunkt