# Ytterligare utsättningsdeltan till en DTM

Du kan visa schaktning/fyllning till en digital terrängmodell (DTM) vid utsättning där den horisontella navigeringen är relativ till vägen, men där det värde som visas för schaktningens/fyllningens deltavärde är relativt till din aktuella position till en vald DTM.

1. Tryck på skärmknappen Alternativ på skärmen Utsättning.

2. Välj DTM i grupprutan DTM.

3. Ange en offset till DTM, i fältet Offset till DTM om så krävs. Tryck på och välj om offset ska tillämpas vertikalt eller vinkelrätt mot den digitala terrängmodellen.

4. I grupprutan Deltan trycker du på Redigera och väljer V.avst DTM och, om vid behov, delta för DTM-höjden. Tryck på Godkänn.

5. Sätt ut vägen som vanligt.

   När en horisontell konstruktionsoffset tillämpas, kommer värdena för schaktning/fyllning som rapporteras till den digitala terrängmodellen att vara de vid utsättningspositionen och inte vid den digitala terrängmodellen vid din nuvarande position.

   När du visar en tvärsektion visas DTM:n vid din aktuella position som en grön linje. En cirkel på DTM:n markerar din position projicerat vertikalt mot ytan.

För att kontrollera lagertjockleken vid konstruktion av en väg, kan du definiera den digitala terrängmodellen för det föregående lagret och sedan när du sätter ut det aktuella lagret, trycka på Alternativ i grupprutan Deltan, trycka på Redigera och välja delta för V.avst. DTM.