# Uppringd länk för RTK-data

Använd en uppringd datalänk om du hämtar RTK-data genom att ansluta till modemet vid basmottagaren med hjälp av ett telefonnummer. RTK-data överförs med hjälp av ett mobildatasamtal.

Modemet du använder för anslutning avgör hur du ansluter och konfigurerar din utrustning.

Överväganden vid inställning av Rover-utrustning

Vid Rovern kan kontrollenheten och din mottagare ha varsitt inbyggt modem. Du kan också ha en annan enhet som innehåller ett modem, såsom en mobiltelefon.

Modemet du använder för rovern för datalänken beror på:

- vilken enhet som innehåller det SIM-kort som du vill använda för data.
- den metod du vill använda för att ansluta kontrollenheten till mottagaren.

De beslut du tar avgör hur du vill ansluta din utrustning och konfigurera inställningarna för Routning via kontrollenheten i mätprofilen RTK.Följande optioner finns:

- När SIM-kortet sitter i mottagaren, ansluter du kontrollenheten till mottagaren via Bluetooth eller en seriekabel och ställer in inställningen Routa via kontrollenhet på Nej.
- När SIM-kortet sitter i kontrollenheten, ansluter du kontrollenheten till mottagaren via Bluetooth eller en seriekabel och ställer in inställningen Routa via kontrollenhet på Ja.
- När SIM-kortet sitter i en annan enhet (exempelvis, en mobiltelefon) ansluter du kontrollenheten till mottagaren via Bluetooth eller en seriekabel. Sedan gör du något av följande:
  - Anslut det externa modemet till kontrollenheten och ställ in inställningen Routa via kontrollenhet på Ja.
  - Anslut det externa modemet till mottagaren och ställ in inställningen Routa via kontrollenhet på Nej.

- När du använder modemet i en annan enhet måste du använda seriella kablar för att ansluta mottagaren till den andra enheten. Eftersom de flesta mottagare bara har en seriell port måste anslutningen från mottagaren till kontrollenheten ske via en Bluetooth-anslutning. Du kan inte använda Bluetooth för att ansluta mottagaren till den andra enheten eftersom Trimble Access inte kommer att känna till att denna anslutning finns. Om du använder en mottagare med mer än en seriell port, såsom en R8-mottagare, kan anslutningen mellan kontrollenheten och mottagaren också vara en seriell kabel.

- Modem som används med programmet Trimble Access måste stödja Hayes-kompatibla AT-kommandon.

När du använder modemet i en annan enhet kan du välja att dirigera inkommande data via kontrollenheten.

- Om du väljer att dirigera via kontrollenheten kan kontrollenheten använda internetanslutningen för andra funktioner, inklusive nedladdning av projekt och jobb eller e-post vid RTK-mätningen. Du måste ansluta det externa modemet till kontrollenheten.

- Om du väljer att inte dirigera via kontrollenheten kan kontrollenheten inte använda internetanslutningen. Det är endast mottagaren som kan använda internetanslutningen. Du måste ansluta det externa modemet till mottagaren.

Överväganden vid inställning av basstationens utrustning

Modemet vid basstationen måste kunna ta emot uppringda datasamtal. Eftersom det inbyggda modemet i en Trimble-kontrollenhet inte kan utföra detta, måste du använda modemet i mottagaren. Om du har en annan enhet som innehåller ett modem, såsom en mobiltelefon, kan du använda den istället för modemet i mottagaren så länge mottagaren stöder flödeskontroll med CTS (clear to send).

Modemet du använder vid basstationen för datalänken avgör hur du ansluter din utrustning. Följande optioner finns:

- När SIM-kortet sitter i mottagaren, ansluter du kontrollenheten till mottagaren via Bluetooth eller en seriekabel.
- När SIM-kortet sitter i ett externt modem (exempelvis, en mobiltelefon) måste mottagaren stödja flödeskontrollen CTS (clear to send).Anslut kontrollenheten till mottagaren via Bluetooth, eller möjligen en seriekabel.Anslut sedan kontrollenheten till det externa modemet via en seriell kabel.

- När du använder modemet i en annan enhet måste du använda seriella kablar för att ansluta mottagaren till den andra enheten. Eftersom de flesta mottagare bara har en seriell port måste anslutningen från mottagaren till kontrollenheten ske via en Bluetooth-anslutning. Du kan inte använda Bluetooth för att ansluta mottagaren till den andra enheten eftersom Trimble Access inte kommer att känna till att denna anslutning finns. Om du använder en mottagare med mer än en seriell port, såsom en R8-mottagare, kan anslutningen mellan kontrollenheten och mottagaren också vara en seriell kabel.

- Modem som används med programmet Trimble Access måste stödja Hayes-kompatibla AT-kommandon.

Konfigurering av programvara

För att konfigurera en uppringd datalänk vid rovern eller basstationen i Trimble Access:

1. Konfigurera mätprofilen RTK för att använda en uppringd datalänk och välja lämplig GNSS-kontakt. Se:

   - Konfigurera en uppringd datalänk för en rover
   - Konfigurera en uppringd Datalänk vid basstationen

2. Skapa en GNSS-kontakt som anger kontaktuppgifterna för källan för realtidskorrigering. Se:

   - Skapa en GNSS‑kontakt för en uppringd Datalänk i en rover
   - Skapa en GNSS‑kontakt för en uppringd Datalänk vid en basstation

För att starta en mätning, se Starta en uppringd RTK-mätning.