# Positionera maskinen

Använd positionering av maskin för att positionera en maskin, vanligtvis en borrigg relativt till en tunnel.

Hur positionering av maskin fungerar

För att beräkna positionen för maskinen relativt till tunneln, beräknar programmet positionerna på den horisontella linjeföringen vid den nominella stationen och vid den station som definierats av borrdjupet. En referenslinje beräknas baserat på dessa två positioner.

Referenslinjen kan inte beräknas om:

- den nominella stationen är placerad före tunnelns början
- borrdjupet är noll
- borrdjupet resulterar i en station bortanför tunnelns slut

När referenslinjen beräknas, visas de transversella och vertikala förskjutningarna från en uppmätt punkt till en position beräknad vinkelrätt mot referenslinjen, tillsammans med den longitudinella förskjutningen från den beräknade positionen på referenslinjen till den beräknade positionen på tunnelytan.

Du kan använda dessa delta för att positionera maskinen.

1

Instrumentposition

2

Nominell station vid tunnelyta

3

Beräknad position på linjegeometrin projicerad från 2

4

Borrdjup

5

Beräknad position vid justering vid borrdjup

6

Referenslinje

7

Uppmätt punkt

8

Beräknad position på referenslinjen projicerad från 7

7 till 8

Transversella och Vertikala offset

9

Longitudinell offset

Positionera maskinen

1. Starta en mätning.
2. Tryck på och välj Maskinposition/Maskinpositionering.
3. Välj tunnelfilen. Tryck på Godkänn.
4. Ange Nominell station för tunnelns mynning. Skriv in värdet eller tryck på Mät och mät stationen.
5. Ange Borrdjupet.

6. Tryck på Nästa.

   De beräknade stations- och höjdvärdena samt koordinaterna för de två positioner som definierar referenslinjen visas tillsammans med referenslinjens azimut och lutning.

7. Använd dessa värden för att bekräfta referenslinjen. Tryck på Nästa.

   De transversella och vertikala förskjutningarna från den uppmätta punkten till den position som beräknats vinkelrätt mot referenslinjen visas, tillsammans med en longitudinella förskjutning från den beräknade positionen på referenslinjen till den beräknade positionen på tunnelytan.

8. Använd dessa delta för att positionera maskinen.
9. Ange en Konstruktionsoffset, om det behövs.Du kan ange en:

- Transversell offset – för att förskjuta referenslinjen till höger eller vänster om den beräknade positionen
- Vertikal offset – för att förskjuta referenslinjen uppåt eller nedåt från den beräknade positionen

10. Tryck Slutför.