# Kontaktinställningar för GNSS

En GNSS-kontakt innehåller den information som krävs för att en källa för realtidskorrektioner för att hämta realtidskorrektioner.

Den information som krävs i GNSS-kontakt beror på om rover-mottagarens modem ska hämta RTK-data genom att ansluta till en:

- server med hjälp av en IP-adress (vilket kallas för en Datalänk för RTK- Internet)

  För steg för att ansluta till en GNSS-kontakt kan du titta i:

  - Skapa en GNSS-kontakt för en datalänk till internet för en rover
  - Skapa en GNSS-kontakt för en datalänk till internet i en basstation

- modem i basmottagaren med hjälp av ett telefonnummer (vilket kallas för en Uppringd länk för RTK-data)

  För steg för att ansluta till en GNSS-kontakt kan du titta i:

  - Skapa en GNSS‑kontakt för en uppringd Datalänk i en rover
  - Skapa en GNSS‑kontakt för en uppringd Datalänk vid en basstation

När du startar en RTK-mätning som använder en datalänk via internet eller en uppringd datalänk, ansluter programmet Trimble Access automatiskt till källan för realtidskorrektioner via den GNSS-kontakt som konfigurerats i mätprofilen.Om du upplever anslutningsproblem, kan du kontrollera anslutningen till GNSS-kontakten.Se Ansluta manuellt till GNSS-kontakten.