# Lokal inpassning

Inpassning är processen för justeringen av projicerade (plan-) koordinater för att passa det lokala stomnätet. En inpassning beräknar parametrar för transformationen av Global‑koordinater till lokala plankoordinater (NEE).

Du bör beräkna och applicera en inpassning före:

- utsättning av punkter
- beräkning av offset- eller skärningspunkter

Om du passar in ett projekt och sedan utför mätningar i realtid, ger Generell Mätning realtidslösningar med avseende på det lokala koordinatsystemet och dess kontrollpunkter.

Lokal kontroll för inpassning

Trimble rekommenderar att du observerar och använder minst fyra lokala kontrollpunkter(inpassningspunkter) för kalibreringsberäkningen.Det maximala antalet punkter du ha i en kalibrering är 200.För bästa resultat bör lokala kontrollpunkter jämnt fördelas över jobbområdet och även sträcka sig utanför arbetsområdets periferi (vi antar att kontrollpunkterna är befriade från fel).

Tillämpa samma principer som Du skulle när Du placerar ut passpunkter för fotogrammetriska jobb. Se till att de lokala passpunkterna är jämnt fördelade över hela arbetsområdet.

Beräkna om en inpassning

Du kan återanvända inpassningen från ett tidigare jobb om det nya jobbet är fullständigt omgivet av den ursprungliga inpassningen. Om en del av det nya jobbet ligger utanför det ursprungliga projektområdet, introduceras extra kontrollpunkter för att täcka det okända området. Mät dessa nya punkter och beräkna en ny inpassning, och använd den sedan som inpassning för jobbet.

För att kopiera inpassningen från ett befintligt jobb till ett nytt jobb, väljer du det befintliga jobbet och skapar sedan ett nytt jobb och i väljer Senast använda jobb i fältet Mall.Eller, så använder du funktionen Kopiera mellan jobb för att kopiera kalibreringen från ett jobb till ett annat.

Inpassningsberäkningar med program

Använd Trimble Access för att utföra en inpassning och beräkna en minsta kvadrat och beräkna antingen en horisontell eller vertikal utjämning, eller Transverse Mercator-projektion och en datum-transformation med tre parametrar, beroende på de inställningar för koordinatsystem som redan har definierats i jobbet.Varje metod leder till beräkningen av olika komponenter, men helhetsresultatet är detsamma om tillräckligt många tillförlitliga inpassningspunkter (koordinater i ditt lokala system) används.De två metoderna är:

- Om du använder publicerade parametrar för datumtransformation och kartprojektionsdetaljer när du skapar ett jobb, och om du tillhandahåller tillräckligt med kontrollpunkter vid inpassningen, utför programmet en inpassning som beräknar horisontella och vertikala utjämningar. Horisontella inpassningspunkter gör att skalfelsavvikelser i kartprojektionen kan avlägsnas.Vertikala inpassningspunkter gör att ellipsoida höjder kan omformas till användbara ortometriska höjder.

  Använd alltid publicerade parametrar om de finns.

- Om du inte kände till parametrarna för kartprojektionen och datumtransformationen när du skapade jobbet så du valde Ingen projektion/inget datum och om du angav att markkoordinaterna krävdes, kommer programmet under inpassningen att beräkna en Transverse Mercator-projektion och en Molodensky datumtransformation med tre parametrar med hjälp av de angivna kontrollpunkterna. Den projekthöjd du angav när du skapade jobbet används för att beräkna en markskalfaktor för projektionen så att markkoordinaterna beräknas vid den höjden.

Följande tabell visar resultatet för en inpassning när olika data tillhandahålls.

Projektion | Datum-transformation | Inpassningsproduktion
--- | --- | ---
Ja | Ja | Horisontell och vertikal inpassning
Ja | Nej | Datumtransformation, horisontell och vertikal inpassning
Nej | Ja | Transversal Mercator-projektion, horisontell och vertikal inpassning
Nej | Nej | Transversal Mercator-projektion, ingen datumtransformation, horisontell och vertikal inpassning

Följande diagram visar ordningen av de utförda beräkningarna när en kalibrering beräknas.