# Granskning av en tunnel

Skapa rapporter för den relationsmätta tunneln i fältet för att:

- Kontrollera att tunnelns konstruktion motsvara designen.

  Bedöma utgrävnings, sprutbetongs och fodringsprocesserna.

- Rapporter om deltan mellan utsatta platser och designpunkter för kvalitetskontroll.

- Rapportera om tunnelvolymer för analys av underberg och överberg.

- Dela förloppsinformation med intressenter och kunder.

Rapporterna visa mätningsresultat för skannade punkter, manuellt uppmätta punkter och utsatta punkter.

Alla skannade, uppmätta och utsatta punkter är mätningar i cirkelläge 1 och lagras i databasen.Du kan granska dessa på skärmen Granska jobb.

När man granskar en tunnel kontrolleras antalet punkter inom eller utanför toleranserna och deras delta-värden av de toleransvärden som definierades när tunneln skannades. För att ändra toleransvärden efter mätningen ska man välja Toleranser från menyn tryck och håll i skärmen för plan‑ eller tvärsektionvyn. Detta är användbart om felaktiga värden angavs för mätningen.