# Lägga till skevning och breddning

Skevnings- och breddningsvärden appliceras vid startsektionen och sedan interpoleras värdena linjärt (appliceras på pro rata-basis) från den punkten till den sektion där nästa skevnings- och breddningsvärden appliceras.

För att lägga till värden för skevning och breddning i den valda väglinjedefinitionen:

1. Tryck på Skevning och breddning.
2. Tryck på Lägg till.
3. Mata in Startstationen.

4. I fältet Skevningspunkt väljer du den punkt kring vilken mallen ska rotera. Om du väljer:

   - Pivot – vänster är skevningspunkten maximalt förskjuten, till vänster om poly linjen, för den väglinjemallen där skevning senast använts.
   - Skevn. kring väglinje är skevningspunktens läge på poly linjen.
   - Pivot ‑höger är skevningspunkten maximalt förskjuten, till höger om poly linjen, för väglinjemallen när skevning senast använts.

   När skevningspositionen är satt till Pivot – vänster eller Pivot – höger, används den algebraiska skillnaden för tvärlutningen mellan den första väglinjemallen med skevning och skevningsvärdet för att beräkna skevningen för övriga väglinjemallar med skevning.

5. Vänsterskevnings‑ och Högerskevnings‑ fälten, mata in skevningsvärden för den horisontella utbredningens vänstra‑ och högra sidor.

   För att ändra sättet på vilket ett skevningsvärde uttrycks, tryck Optioner och ändra Lutnings‑ fältet efter behov.

6. I fälten Vänster breddning och Höger breddning, anger du de breddningsvärden som ska tillämpas.Breddning uttrycks som ett positivt värde.

   Dessa värden tillämpas för varje väglinje i mallen där kryssrutan för Breddning har markerats.

7. Tryck på Lagra.
8. Fortsätt att lägga till punkter efter behov.

9. Tryck på Stäng, när du är klar.

10. Tryck på Godkänn.
11. Mata in de andra vägkomponenterna eller tryck på Lagra för att lagra vägdefinitionen.