# Ändringar av punktregister: effekter på andra punkter

Trimble Access använder en dynamisk databas.Om du ändrar namnet på eller koordinaterna för en registrering, kan positionerna för andra registreringar som baseras på den registreringen ändras eller försvinna.Att radera en post kan resultera i null-koordinater för poster som är beroende av den raderade posten.

Om Du väljer en mängd registreringar och byter deras namn, kommer samtliga valda registreringar byta namn till det Du angav.

Om du byter namn på eller redigerar koordinater för punkter kommer inte alla registreringar som innehåller beräknade delta till andra punkter uppdateras. Till exempel Utsättningskontrollpunkter, Kontrollpunkter och observationer mot referensobjekt.

Positioner för basstation eller stationsetablering

Om Du byter namn på en punkt som används som bas i en GNSS-mätning, eller som en stationsetableringspunkt i en konventionell mätning, ändras inte punktnamnet som är refererat till i Basregistreringen eller i registreringen för Stationsetableringen. Du kan inte ändra punktnamnet i Basregistreringen eller i registreringen för Stationsetableringen.

Om du byter namn på basstationens eller stationsetableringens position, och en annan post med samma namn

- inte finns, kommer alla andra positioner som beräknas från den baspositionens eller stationsetableringens inte position att beräknas, och dessa registreringar kommer inte längre att visas på kartan.
- finns, kommer alla andra positioner som beräknas från den baspositionens eller stationsetableringens position att ändras, eftersom de nu beräknas från den näst bästa punkten med samma namn.

Om du ändrar baspositionen eller stationsetableringens position kommer positionerna från samtliga registreringar som är beräknade från den basposition eller stationsetableringens position att ändras.

Om du ändrar azimuten i en stationsetablering med en angiven azimut för referensobjektet kommer positionerna från samtliga registreringar som är beräknade från den stationsetableringen att ändras.

Positioner för referenspunkter bakåt

Om du ändrar eller byter namn på punktregistreringen som används som referensobjekt i en stationsetablering med en beräknad azimut till referensobjektet, då kan positionerna från samtliga registreringar som är beräknade från den stationsetableringen ändras.

Ändringar för andra positioner

Ändringar på fri station, linjer, bågar, beräkningar av inverterade poster och annat kan även påverka andra positioner. I tabellen nedan, visar *-symbolen de databasposter som eventuellt ändras om namnet på eller koordinaterna för en registrering som användes för att beräkna deras position ändras.

Registrering | Namn | Koordinater
--- | --- | ---
Detaljpunkters (GNSS) | * | *
Snabbpunkter | * | *
FastStatic-punkter | * | *
Observerade passpunkter | * | *
Cirkelläge 1 Detaljpunkter (Konv.) | * | *
Cirkelläge 2 Detaljpunkter (Konv.) | * | *
Medelvridningsvinkel | * | *
Utsättningskontrollpunkter | * | *
Kontrollpunkter | * | *
Kontinuerliga punkter | * | *
Konstruktionspunkter | * | *
Laserpunkter | * | *
Linjer | * | *
Bågar | * | *
Beräkna det inverterade värdet | * | *
Fristationspunkter | – | –
Justerade punkter | – | –
Genomsnittspunkter | – | –
Cogo-punkter (beräknade) (Se noteringen nedan) | * 1 | * 1
Skärningspunkter | – | –
Offsetpunkter | – | –
Roads | – | –
Linjegeometrier | – | –
Tunnlar | – | –
Kalibreringspunkter | – | –
Beräkna area | – | –

1 – Cogo‑punkter kan ändras om punkten som de är beräknade från ändras men det är beroende av hur Cogo‑punkterna sparades. Om dom sparades som en vektor, till exempel Az HL VL och om baspunkten flyttas, kommer även Cogo-punkten att flyttas.

Raderade objekt

En raderad punkt, linje, båge eller polylinje används inte i beräkningar, men finns fortfarande kvar i databasen. Radering av punkter, linjer, bågar eller polylinjer minskar inte storleken på jobbfilen.

Vissa punkter, t.ex. kontinuerliga offsetpunkter och vissa skärnings- och offsetpunkter lagras som vektorer från en källpunkt. Om du raderar en källpunkt, har alla punkter som lagras som en vektor noll(?)koordinater när databasens punktregistrering granskas.

När Du raderar en observation som har registrerats med Stationsetablering plus, en Fri station, eller Mät satser, uppdateras inte registreringen av satsmedeltalet och stations‑ eller satsresidualer.Raderingen av en observation som använts för att beräkna ett medelvärde uppdaterar inte automatiskt detta medelvärde.Använd COGO / Beräkna medelvärde för att beräkna medelvärdet på nytt.

Det går inte att ta bort punkter från en länkad fil.

Använd File Explorer för att radera linjeföringsfiler, vägfiler, kartfiler och andra filtyper som lagras på kontrollenheten.