# Slutföra en etablering av en standardstation

Välj Stationsetablering för att slutföra en etablering av en standardstation mot ett referensobjekt, eller om du utför en polygontågsmätning.

1. Tryck på och välj Mätning eller Utsättning/<mätprofil>/Stationsetablering.
   1. När du får frågan, använder du den elektroniska libellen för att nivellera instrumentet. Tryck på Godkänn.

   2. Ställ in dekorrektioner som associeras med instrumentet.

      Om skärmen Korrektioner inte visas, trycker du på Alternativ och anger korrektionsinformationen.

   3. För att konfigurera standardinstrumentets koordinater, standardinställningarna för punktnamn, höjder och azimut för instrumentet och bakåtobjektpunkter, trycker du på Alternativ.Se Alternativ för stationsetablering.
   4. Mata in stationspunktens namn och instrumenthöjden.Se Stationskoordinater och instrumenthöjd.
   5. Tryck på Godkänn.

2. Ställa in referensobjektet:

   1. Ange Bakåtobjektpunktens namn och referensobjektets höjd.
   2. Om det inte finns några kända koordinater för punkten, anger du en azimut. Om Du inte känner till azimuten vid detta läge, kan du matar in ett godtyckligt värde och sedan redigera azimutregistreringen senare i Granskning. Ett azimut-värde på null kommer att påverka programmets förmåga att utföra polygontågsberäkningar.

   Om din mätning inte kräver att du mäter referensobjekt, trycker du på Alternativ och avmarkerar kryssrutan Mät referensobjekt.

3. Välj mätmetod i fältet Metod:
   - Vinklar och avstånd – mät horisontella och vertikala vinklar samt lutande längd
   - Genomsnittsberäknade observationer – mät horisantal‑ och vertikalvinklar och lutande längd för ett fördefinierat antal observationer
   - Endast vinklar – mät horisontella och vertikala vinklar
   - Endast h.vinkel – mät endast horisontell vinkel
   - Vinkel offset – mät den lutande längden först, instrumentet kan sedan bli återriktad och mät då de horisontella och vertikala vinklarna
   - H. Vinkel offset – mät först vertikal vinkel och lutande längd, instrumentet kan sedan återriktas och mät då den horisontella vinkeln
   - V. Vinkel offset – mät först den horisontella vinkeln och den lutande längden, instrumentet kan sedan återriktas och mät då den vertikala vinkeln
   - Avstånd offset – mata in vänster/höger, in/ut eller V. Längd offset från prismat till objektet när en punkt är otillgänglig och mät då horisontal‑ och vertikalvinklar och lutande längd för objektet som är offset
4. Om du valde en offsetmetod, trycker du på Alternativ och:

   - Tryck på Alternativ och ändra inställningarna i grupprutan Servo/Robotmätning, för att ställa in det perspektiv från vilket objekten förskjuts. Se Servo/Robot för ytterligare information.

   - Om du använder teknik för Autolock, markerar du kryssrutan Automatisk låsning för offsets, av för att inaktivera Autolock automatiskt för offsetmätningen och sedan återaktivera den igen efter mätningen.

   Du kan även konfigurera dessa inställningar på skärmen Instrument i mätprofilen.Se Konfigurering av instrument.

5. Om du har markerat kryssrutan för Avancerad geodetik, på skärmen Cogo-inställningar kan du tillämpa ytterligare en skalfaktor vid varje etablering av en totalstation.Alla inmätta horisontella avstånd kalibreras via denna skalfaktor.Tryck på Alternativ, för att ändra på inställningarna för skalfaktor.

6. Rikta in instrumentet mot referensobjektet bakåt och tryck på Mät.

   Om kryssrutan Visa före lagring är markerad i mätprofilen, visar programmet förbättringarna för stationsetableringen, som visar skillnaden mellan den kända positionen och den observerade positionen för bakåtobjektpunkten.För att ändra displayen, tryck på Visa-knappen till vänster om mätinformationen.

7. Om Cirkelläge 1/Cirkelläge 2 är aktiverat i mätprofilen eller på skärmen Alternativ:
   1. Tryck på Lagra för att lagra observationen i cirkelläge 1.Instrumentet byter läge.
   2. Rikta in instrumentet mot referensobjektet bakåt och tryck på Mät.
8. Tryck på Lagra.