# Ytterligare utsättningsdeltan till en yta

Utsättning tillhandahåller vanligtvis horisontell navigation och schaktning/fyllning till den väg eller väglinje som du sätter ut.

Du kan dessutom visa schaktning/fyllning till en vald yta. Ytan kan vara en topografisk yta, eller så det vara valfri yta i en BIM-fil.

1. Överför en ytfil till lämplig projektmapp på kontrollenheten.
2. Kontrollera att filen som innehåller ytan är synlig och valbar på kartan.

   Vid utsättning av en topografisk yta, kommer din aktuella position, höjden för din aktuella position, ytans höjd, och avståndet ovanför (schaktning) eller nedanför (fyllning) ytan att visas på kartskärmen.

3. Tryck på vägen eller väglinjen på kartan och sedan på Utsättning.
4. Aktivera omkopplaren Schaktning/Fyllning till yta.

   1. Välj ytfilen från den aktuella projektmappen, i fältet Yta. Eller, så väljer du ytor på kartan från BIM-filer. Fältet Yta markerar antalet ytor som du har valt på kartan.

      Kontrollera att BIM-filen är inställd som valbar i Lagerhanteraren, om du inte kan välja ytor på kartan. Om knappen Urvalsläge på BIM-verktygsfältet är gul , trycker du på den och väljer läget Val av yta - Individuella ytor.

      Du kan välja läget Val av yta - Helt objekt, men vid användning av läget Helt objekt väljer programmet både den översta och nedersta yta och beräknar schaktning/fyllning till den yta som du är närmast.

   2. Ange en offset till ytan, i fältet Offset till yta, vid behov. Tryck på för att välja om offset ska tillämpas vertikalt eller vinkelrätt mot ytan.

   3. Tryck på Alternativ, för att visa avståndet till ytan på navigeringsskärmen för utsättning. Tryck på Redigera i grupprutan Deltan och välj V. avst. yta eller Vink.rätt avst. till ytdelta.Tryck på Godkänn.

5. Sätt ut vägen som vanligt.

   Vid utsättning Till primär väglinje, Till vägen eller Till väglinjen, visas schaktning/fyllning till ytan för din aktuella position. Vid utsättning av Till en station på en väglinje, är den schaktning/fyllning som visas schaktningen/fyllningen till ytan vid den valda stationen (inklusive konstruktionsoffset om sådana används).

   Vid visning av en tvärsektion visas ytan vid din aktuella position som en grön linje. En cirkel på ytan markerar din position projicerat vertikalt mot ytan. Om urvalsläget för BIM-modellen är Val av yta - Helt objekt, visar tvärsektionen både den översta och den nedersta ytan. En cirkel på ytan markerar din position projicerat vertikalt mot ytan.

- För att kontrollera lagertjockleken vid konstruktion av en väg, definiera en yta för det föregående lagret och sedan vid utsättning av det aktuella lagret, kan du trycka på Alternativ i grupprutan Deltan, tryck på Redigera och välj delta för V.avst. yta.

- Tryck på Esc för att gå tillbaka till urvalsskärmen och välj en annan ytfil, för att ändra den valda ytan. Dubbeltryck på kartan för att rensa det aktuella urvalet och välj sedan den nya ytan, för att välja en annan yta på kartan.