# Passa in punkter manuellt

Mata in dina passpunkters plankoordinater. Alternativt, överför dessa från din kontorsdator, eller använd ett konventionellt instrument för att mäta dem. Mät därefter punkterna med GNSS.

1. Tryck på och välj Mätning/Kalibrering av plats.
2. För Endast skalfaktor ‑jobb:

- Om jobbet använder markkoordinater, välj Mark.
- Om jobbet använder plankoordinator, välj Plan.

3. För att lägga till en punkt i inpassningen, trycker du på Lägg till.
4. Ange namnet på planpunkten och GNSS‑punkten i de avsedda fälten.

De två punktnamnen behöver inte vara lika, men de måste referera till samma fysiska punkt.

5. Ändra Använd‑fältet efter behov och tryck Godkänn.

Fönstret för inpassningsförbättringar öppnas.

6. Tryck Resultat för att se de horisontella och vertikala justeringar som inpassningen har beräknat.
7. För att lägga till flera punkter, tryck Esc för att återgå till inpassningsskärmen.
8. Upprepa stegen 3-6 tills alla punkterna har lagts till.
9. Gör ett av följande:

- Om förbättringarna kan accepteras, tryck Använd för att lagra inpassningen.
- Om förbättringarna inte kan accepteras, beräkna om inpassningen.