# Underindela en båge

1. För att öppna formuläret Sektionera en båge kan du:

   - Välja den båge som ska sektioneras på kartan.Trycka och hålla på kartan och sedan välja Sektionera en båge.
   - Trycka på och välja Cogo/Sektionera en båge. Ange bågens namn.
2. För att ställa in koden för de skapade punkterna, trycker du på Alternativ och väljer namnet eller koden för den båge som ska sektioneras i fältet Sektionera punktkod.

3. Sektionera bågen med någon av följande metoder:

   Med metoden Fast segmentlängd:
   1. I fältet Metod, väljer du Fast segmentlängd.

   2. Mata in segmentlängden (2), och en horisontell offset (3) och en vertikal offset från bågen.

   3. Ange Starta vid station (4), Sluta vid station (5) och Startpunktens namn.

   4. Tryck på Starta. Programmet beräknar de nya punkterna (4, 6, 7, eller 8, 9, 10).

      Namnen på de skapade punkterna ökas med utgångspunkt från Startpunktens namn och lagras i jobbet.

   Med metoden Fast antal segment:
   1. I fältet Metod, väljer du Fast antal segment.

   2. Mata in antalet segment, och en horisontell offset (2) samt en vertikal offset från bågen.

   3. Ange Starta vid station (3), Sluta vid station (4), samt Startpunktens namn.

   4. Tryck på Starta. Programmet beräknar de nya punkterna (3, 5, 4, eller 6, 7, 8).

      Namnen på de skapade punkterna ökas med utgångspunkt från Startpunktens namn och lagras i jobbet.

   Med metoden Fast kordalängd:
   1. I fältet Metod, väljer du Fast kordalängd.

   2. Mata in längden på korda (2), och en horisontell offset (3) och vertikal offset från bågen.

   3. Ange Starta vid station (4), Sluta vid station (5) och Startpunktens namn.

   4. Tryck på Starta. Programmet beräknar de nya punkterna (4, 6, 7, eller 8, 9, 10).

      Namnen på de skapade punkterna ökas med utgångspunkt från Startpunktens namn och lagras i jobbet.

   Med metoden Fast vinkel mittemot:
   1. I fältet Metod, väljer du Fixerad delningsvinkel.

   2. Mata in delningsvinkel (2), och en horisontell offset (3) och vertikal offset från bågen.

   3. Ange Starta vid station (4), Sluta vid station (5) och Startpunktens namn.

   4. Tryck på Starta. Programmet beräknar de nya punkterna (4, 6, 7, eller 8, 9, 10).

      Namnen på de skapade punkterna ökas med utgångspunkt från Startpunktens namn och lagras i jobbet.