# Mätning med avståndsoffset

I en konventionell mätning, använd denna observation när en punkt är oåtkomlig men en horisontell längd från målpunkten till objektet kan mätas. Avståndsoffset låter dig använda offset i en, två eller tre avstånd i ett steg.

1. Tryck på och välj Mätning/Mät detaljpunkt.
2. Ange Punktens namn, och Koden, om så krävs.
3. I Metod‑ fältet, välj Avståndoffset.
4. I Prismahöjds‑ fältet, mata in prismats höjd.

5. Tryck på Alternativ och ändra inställningarna i grupprutan Servo/Robotmätning, för att ställa in det perspektiv från vilket objekten förskjuts. Se Servo/Robot för ytterligare information.

   För att förkonfigurera två värden för V/H-offset, anger du värdena i fälten Anpassad V/H-offset 1 och Anpassad V/H-offset 2.

6. I fältet V/H-offset anger du offset åt vänster eller höger från målet till objektet, om det behövs.

   Om du har konfigurerat anpassade offsets på skärmen Alternativ, trycker du på och väljer offset.

   För att ställa in alla de tre offsetvärdena på 0, trycker du på och väljer Ställ in offsets till 0. Om alla tre fälten är satta till 0 kommer mätningen behandlas som en Vinklar och Avstånds mätningAlternativet Ställ in offsets till 0 är även tillgängligt från fälten In‑/Utoffset och V. avståndsoffset.

7. Ange In‑/Utoffset från prismat till föremålet, vid behov.

8. Mata in V. avståndsoffset från prismat till föremålet, vid behov.

9. Tryck på Mät.

10. Om Du valde kryssrutan för Visa innan lagring i mätprofilen, visas observationen justerad för förskjutet avstånd. Tryck på Lagra.

    Programmet lagrar den justerade horisontella vinkeln, vertikalvinkeln, och lutningens längd när punkten lagras, samt en offsetpost med information om offsetmätningen.

Följande diagram är ett exempel på hur punkt 5 är uppmätt med Offset‑ & Utsättningsriktningar satt till Instrumentperspektiv:

- offset till vänster (2) om prismat (3)
- offset ut (4) från instrumentets station (1)
- offset vertikalt (6)