# Konstruktionsförskjutningar

Konstruktionsoffsets kan definieras för alla vägdesignfiler och för alla väglinjer som sätter ut som en väg.

Definiera en eller flera konstruktionsoffset för vägen, för att sätta ut offset för positioner från vägen så att vägutrymmet lämnas tomt för konstruktion. Konstruktionsoffset används för alla positioner på vägen.

När du definierar en konstruktionsoffset för en väg:

- används offset för alla vägar som har samma filformat inom samma jobb.
- används offset för alla efterföljande mätningar av vägen i samma jobb, tills dess att en annan konstruktionsoffset definieras.
- används offset inte för samma väg när den används från ett annat jobb.

Ange värden i lämpligt fält för Horisontell offset och/eller Vertikal offset, för att definiera en konstruktionsoffset.Tryck på Alternativ för avancerade funktioner.

I plan- eller tvärsektionsvyn, markeras konstruktionsoffset av en streckad grön linje och en solid grön cirkel markerar att den valda positionen justerats för konstruktionsoffset.

Horisontella konstruktionsoffset

Vid utsättning av en väglinje eller vid utsättning av stationer på en väglinje, kan du definiera en horisontell konstruktionsoffset där:

- Ett negativt värde för en offset förskjuter punkten till vänster om den horisontella linjegeometrin.
- Ett positivt värde för en offset förskjuter punkten till höger om den horisontella linjegeometrin.

För alla övriga väglinjer, inklusive sidolutningslinjer, kan du definiera en horisontell konstruktionsoffset där:

- Ett negativt värde förskjuter punkten mot linjegeometrin (inåt).
- Ett positivt värde förskjuter punkten bort från linjegeometrin (utåt).

Vid utsättning av en sidolutning med konstruktionsoffsets där du vill lagra en position vid släntanslutningen och offsetpositionen, markerar du kryssrutan Lagra både släntanslutning och konstruktionsoffset när du definierar konstruktionsoffseten.Se Släntanslutning.

Tryck på Alternativ för att ange om offset ska tillämpas:

- Horisontellt
- Vid lutning för linjen från den föregående väglinjen till den aktuella väglinjen i tvärsektionen
- Vid lutning för linjen från den aktuella väglinjen till nästa väglinje i tvärsektionen

Följande diagram visar hur en Horisontell offset (1), Lutning för föregående offset (2) och Lutning för nästa offset (3) tillämpas för en position:

- För alternativet Lutning för föregående, definieras offsetens lutning av linjens lutning (4) framför den position (5) som man valt att sätta ut.

- För alternativet Lutning för nästa, definieras offsetens lutning av elementets lutning (4) efter den position (6) som man valt att sätta ut.

- Värdet för Vertikal offset i diagrammet är 0,000.

För punkter med nolloffset går det inte att tillämpa horisontella konstruktionsoffset vid lutningsvärdet för den tidigare linjen.

Vid mätning av positioner relativt till en väglinje, eller vid utsättning av stationer på en väglinje, kan du definiera en horisontell konstruktionsoffset vid din aktuella position. För att göra detta:

1. Tryck på Alternativ och välj Jai rutan Horisontell offset – beräknad.

2. Navigera till positionen där du vill placera stakkäppen.

   Navigeringsdelta Gå vänster/ Gå höger har ersatts med avståndet till den horisontella linjeföringen när det horisontella offsetvärdet är Beräknat.

3. Mät och lagra punkten.

   Den horisontella offseten är beräknad och rapporteras i Utsättningskontroll delta.

Alternativet är inte tillgängligt när utsättningsmetoden är Till närmaste väglinje eller för LandXML-vägar om den horisontella förskjutningen tillämpas vinkelrätt mot väglinjen.

LandXML-vägar

Tryck på Alternativ för att ange om offset ska tillämpas, när du sätter ut stationer på en väglinje:

- Vinkelrät mot linjegeometrin för den väglinje som ska sättas ut
- Vinkelrät mot den väglinje som ska sättas ut

Följande diagram visar en Horisontell offset (1) som appliceras vinkelrätt mot linjegeometrin (2) och en Horisontell offset (3) som appliceras vinkelrätt mot den väglinjen (4).

Vid utsättning av stationer på en väglinje, kan du definiera en horisontell offset utifrån avståndet från den valda positionen till huvudväglinjen. För att göra detta:

1. Tryck på Alternativ och ställ in Horisontell offset – till linjegeometrin på Ja.
2. Navigera till det mål som kommer att finnas vid linjegeometrin.

3. Mät och lagra punkten.

   Den horisontella offseten är beräknad och rapporteras i Utsättningskontroll delta.

Alternativet är inte tillgängligt för väglinjer med sidolutningar eller om den horisontella offseten appliceras vinkelrätt mot väglinjen.

Vertikala konstruktionsoffset

Du kan definiera en vertikal konstruktionsoffset där:

- Ett negativt värde förskjuter punkten vertikalt nedåt.
- Ett positivt värde förskjuter punkten vertikalt uppåt.

Värdet för Vertikal offset tillämpas inte på en yta.

Tryck på Alternativ för att ange om offset ska tillämpas:

- Vertikalt
- Vinkelrätt mot elementet i tvärsektionen före punkten som skall sätta ut

Följande diagram visar ett Vertikal offset‑värde som appliceras vertikalt (1) och ett Vertikal offset‑värde som appliceras vinkelrätt (2) mot föregående tvärsektionselementet (3).

Stationskonstruktionsoffset

Du kan använda en stationskonstruktionsoffset där:

- Ett positivt värde förskjuter punkten i riktning mot en ökande station (framåt).
- Ett negativt värde förskjuter punkten i riktning mot en minskande station (bakåt).

- Det går att tillämpa en konstruktionsoffset för stationen för en sidolutning.
- Stationens konstruktionsoffset tillämpas tangentiellt mot den väglinje som sätts ut.

Stationskonstruktionsoffset är användbart för positionering av avloppsbrunnar längs vägen, enligt vad som visas i följande diagram. Eftersom avloppsbrunnen (1) normalt placeras innan trottoarkanten (2) och kanalen är på plats, kan avloppsbrunnen placeras med korrekt riktning genom att förskjuta stationen framåt (3) och bakåt (4) samt horisontellt vänster (5) och höger (6).