# Sätta ut fördefinierade positioner

Detaljpunkter definierar typiskt bulthål eller positioner för borrhål i en tunnel. De definieras av stations- och offsetvärden samt en metod. Se Krav för detaljpunkter.

När man sätter ut positioner, kommer programmet att försöka navigera till den definierade positionen. Detta är ofta inte möjligt och programmet beräknar istället en position på tunnelytan som projiceras från den valda stationen. Platsen för denna position beror på den metod som används för att definiera utsättningspositionen.

1. Starta en mätning.
2. Tryck på och välj Mätning/Sätt ut.
3. Välj tunnelfilen. Tryck på Godkänn.

4. Välj den typ av positioner som ska sättas ut, i fältet Typ av utsättning.

   Det är endast positioner av den typ som valts i fältet Typ av utsättning som visas i tvärsektionsvyn och kan anges. Detta medför att du kan använda en enda TXL-fil för alla punkter som ska sättas ut, och sedan bara sätta ut en typ av punkter åt gången. Välj Alla i fältet Typ av utsättning, för att visa alla positioner i tvärsektionsvyn.

5. Definiera den station du vill sätta ut:

   1. För att definiera Stationen kan du:

      - Mata in stationsvärdet.
      - Trycka på och välja Lista och sedan välja en av designens stationsvärden från TXL-filen.

      - Trycka inuti fältet Station och sedan vrida instrumentet mot tunnelytan eller ett prisma och trycka på Mät för att beräkna det aktuella stationsvärdet.

        Om du använder ett Trimble SX10 eller SX12 skannande totalstation trycker du på i kartans verktygsfält för att visa videoflödet och sedan på platsen i videon (till exempel prismat eller tunnelväggen). Instrumentet vänder sig automatiskt till den valda platsen.

   2. Ange det Stationsintervall som ska användas för att konstatera efterföljande stationsvärden. Tryck på och se till att korrekt intervallmetod är vald:

      - Metoden 0-baserad är den förinställda metoden och ger stationsvärden som är multiplar av stationsintervallet. Om startstationen exempelvis är 2,50 och stationsintervallet är 1,00 ger metoden 0-baserad stationer 2,50, 3,00, 4,00, 5,00, osv.
      - Metoden Relativ ger sektionsvärden relativt till startstationen. Om startstationen exempelvis är 2,50 och stationsintervallet är 1,00 ger metoden Relativ stationer vid 2,50, 3,50, 4,50, 5,50, osv.
6. Tryck på Nästa.Tvärsektionsvyn för den valda stationen visas.

7. Välj den position som ska sättas ut i tvärsektionsvyn. Tryck och håll i tvärsektionsvyn och välj sedan Välj alla, för att automatisera utsättningen av flera positioner .

8. Sätt ut den valda positionen:
   1. Tryck på Auto för att sätta ut den valda positionen.

   2. Konfigurera Inställningar för utsättning, när meddelandet visas. Tryck på Godkänn.

   3. Konfigurera Toleranser vid utsättning, när meddelandet visas. Tryck på Godkänn.

      Instrumentet vrider sig automatiskt mot den valda positionen genom en iterativ process som markeras i förloppsfältet överst till vänster på skärmen. Om du har valt Välj alla för att sätta ut flera angivna positioner, vrids instrumentet till den första definierade angivna positionen.

   4. När positionen hittats blir man instruerad att markera punkten som markeras av lasern på tunnelytan.

      Vid användning av ett Trimble SX12 skannande totalstation i TRK-läge med laserpekaren aktiverad, visar skärmen Utsättning skärmknappen Markera punkt istället för skärmknappen Mätning.Tryck på Markera punkt för att ställa in instrumentet i STD-läge.Laserpekaren slutar blinka och flyttar sig för att positionera sig på EDM-platsen.Om du trycker på Godkänn för att lagra punkten, återgår instrumentet automatiskt till TRK-läge och laserpekaren börjar blinka igen.Tryck på Mät efter att du har tryckt på Markera punkt och innan du trycker på Godkänn, för att mäta om eller uppdatera utsättningens deltan.

      Om du använder ett instrument som är utrustat med en laserpekare med hög effekt, trycker du på 3R Laser för att aktivera laserpekaren och sedan på Mät för att mäta positionen.

      Om du använder ett instrument som inte är utrustat med en laserpekare, markeras inte punkten på tunnelytan. Tryck på och välj Video från listan Återgå till (skärmen Video måste redan vara öppen), för att markera tunnelytan. Använd det inre hårkorset på skärmen Video som en vägledning för att markera positionen på tunnelytan.(Använd inte det yttre hårkorset då det inte är lika noggrant.)Tryck på och välj Sätt ut från listan Återgå till, för att återgå tillskärmen Sätt ut. Eller så trycker du på för att lägga till skärmarna Video och Sätt ut i listan över dina Favoriter.

   5. Om du sätter ut flera angivna positioner hörs ljudet för händelsen Markera punkt när en position hittas inom toleransen och:

      - Laserpekaren och spårljuset blinkar under den period som angetts i fältet Markeringsfördröjning, om instrumentet har ett spårljus.
      - Om instrumentet är ett Trimble SX12 skannande totalstation, tänds laserpekaren och målbelysningen blinkar under den period som angetts i fältet Markeringsfördröjning.

      I slutet av perioden för Markfördröjning vänds instrumentet till nästa angivna position och så vidare tills alla angivna positioner har satts ut.

   Om det inte går att hitta positionen inom positionstoleranserna visar programmetMisslyckades ovanför fönstret med delta. Om du sätter ut flera utsättningspositioner, hoppar programmet över positionen och flyttar till nästa position för utsättning. Ange värden för Startfördröjning och Markfördröjning på skärmen Inställningar.

   Om du vill lokalisera utsättningspositionen manuellt använder du skärmknappen Vrid för att rikta instrumentet mot den valda utsättningspositionen och sedan finjustera instrumentet manuellt.

   Information om den aktuella positionen och dess relation till den markerade utsatta positionen visas längst ner på skärmen.Se Aktuell information om position.

9. Tryck på Lagra. Den lagrade positionen visas som en fylld svart cirkel.
10. För att avsluta planvyn, trycker du på Esc.