# Skanna positioner automatiskt

Använd automatisk skanning för att mäta punkter med ett definierat skannerintervall för valda stationer. De uppmätta positionerna jämförs med designmallens yta för den stationen.

Om delar av tunnelprofilen inte behöver mätas eller inte kan mätas (t.ex. områden bakom ventilationstrummor), lägger du till skanningszoner för att endast mäta punkter som är inom skanningszonerna. Skanningszonerna tillämpas på hela det definierade stationsområdet.

## För att skanna positioner i tunneln automatiskt

1. Starta en mätning.
2. Tryck på och välj Mätning/Auto. skanning.
3. Välj tunnelfilen. Tryck på Godkänn.
4. Definiera skanningstationens räckvidd:

   1. För att definiera Startstation och Slutstation, kan du:

      - Mata in stationsvärdet.
      - Trycka på och välja Lista och sedan välja en av designens stationsvärden från TXL-filen.

      - Om du kan se stationens räckvidd som du vill skanna från din position i tunneln, trycker du på fältet Startstation och vrider sedan instrumentet till önska startpunkt för skanninen och trycker på Mät för att beräkna stationens värde. Upprepa processen för Slutstation.

        Om du använder ett Trimble-instrument som har VISION-teknik, kan du trycka på i kartans verktygsfält för att visa videoströmmen och sedan trycka på platsen i videon (exempelvis prismat eller tunnelväggen), och sedan på Mät för att beräkna stationens värde.

      För att skanna i riktningen för minskande station, anger du ett värde för Startstation som är större än värdet för Slutstation.

   2. Ange det Stationsintervall som ska användas för att konstatera efterföljande stationsvärden. Tryck på och se till att korrekt intervallmetod är vald:

      - Metoden 0-baserad är den förinställda metoden och ger stationsvärden som är multiplar av stationsintervallet. Om startstationen exempelvis är 2,50 och stationsintervallet är 1,00 ger metoden 0-baserad stationer 2,50, 3,00, 4,00, 5,00, osv.
      - Metoden Relativ ger sektionsvärden relativt till startstationen. Om startstationen exempelvis är 2,50 och stationsintervallet är 1,00 ger metoden Relativ stationer vid 2,50, 3,50, 4,50, 5,50, osv.
   3. Markera den mallyta som ska skannas.

   4. Tryck på Nästa.

      Den valda stationens räckvidd visas i planvyn. Tryck Tillbaka och redigera värdena för Startstation och Slutstation, om du behöver ändra stationsområdet.

5. Tryck på Nästa.

   Tvärsektionen för den först valda stationen visas. Den valda mallytan blir markerad.

6. Om bara delar av tunneln behöver mätas, lägger du till en skanningszon:

   1. Tryck och håll på skärmen och välj sedan Lägg till skanningszon.

   2. Rikta instrumentet dit du vill att skanningszonen ska starta.Instrumentets stråle visas som en röd linje på skärmen. Tryck på Godkänn.

      Skanningszonerna måste definieras medurs.

   3. Rikta instrumentet dit du vill att skanningszonen ska sluta.Instrumentets stråle visas som en röd linje på skärmen och skanningszonen visas med en röd streckad linje. Tryck på Godkänn.

      Profilen för auto. skanning visas. Punkter utanför skanningszonen är gråskuggade och kommer inte att mätas.

      Upprepa stegen ovan för att lägga till fler skanningszoner.

7. Tryck på Starta.
8. Konfigurera Skannerinställningar. Tryck på Godkänn.

9. Konfigurera Skannertoleranser. Tryck på Godkänn.

   Tunnlar börjar skanna första stationen.

   För varje skannad punkt visas värden för punktnamnets överberg/underberg och stationsdelta. Varje skannad position visas som en grön cirkel (om den är inom toleranserna) annars visas den som en röd cirkel (om den är utanför toleranserna).

   När alla punkter för den aktuella stationen är skannade går Tunnlar automatiskt vidare till nästa station tills dess att alla stationer är skannade.

   När alla punkter för samtliga stationer är skannade visas vilka stationer som innehåller fel. Expandera respektive post för att visa mer information.

10. Tryck på Avsluta.
11. För att avsluta planvyn, trycker du på Esc.

För att avsluta skanningen innan den är slutförd, trycker du på Stopp, eller trycker på Paus för att pausa skanningen och på Fortsätt för att återuppta skanningen.När en skanning är pausad går det att välja valfri skannad position för att granska delta.Om du använder ett Trimble VX Spatial Station och kryssrutan VX-skanning är markerad på skärmen Inställningar, trycker du på Stopp och sedan på Start för att återuppta skanningen.

- Auto. skanning är förinställt i läge spårning för varje skanning men fungerar även i standardläget.
- När en skanning påbörjas sätts DR-målhöjden och prismakonstanten automatiskt till 0,00.
- Vid skanning med Justering till station vald och användning av en:
  - Trimble S Series totalstation eller Trimble SX10 skannande totalstation, kommer varje punkt att skannas tills den ligger inom toleransen.
  - Trimble VX Spatial Station, femtio punkter skannas åt gången.Skanningen upprepas för de punkter som inte var inom toleranserna.
- Om antalet upprepningar eller om EDM-tiden går ut, hoppas punkten över.