# Lägga till offset för en linje

För att lägga till en offset för linjegeometrin för den valda tunneldefinitionen:

1. Tryck på Offset för linjegeometri.
2. Tryck på Lägg till.
3. Mata in Startstationen.
4. Ange Horisontell offset och / eller Vertikal offset.
5. Tryck på Lagra.
6. Fortsätt att lägga till offset för olika stationer efter behov.

7. Tryck på Stäng, när du är klar.

8. Tryck på Godkänn.

9. Mata in de andra tunnelkomponenterna, eller tryck Lagra för att lagra tunneldefinitionen.

   Om poly linjen har förskjutits och rotation har applicerats på tvärsektionerna kommer rotationen appliceras först och därefter poly linjens offset-värde.