# Exportera LandXML- väglinjevägar från Trimble Novapoint

För bästa resultat vid användning av LandXML-väglinjer i programmet Trimble Access Roads, bör du exportera filerna med Trimble Novapoint av version 21.00 eller senare.

1. Starta Trimble Novapoint och välj ett projekt.
2. Välj menyn Utdata väljer du Exportera till fil.
3. Välj de funktioner som ska exporteras.
4. Välj LandXML som utdataformat.
5. För att exportera vägen som en mittlinje med tillhörande:
   - avbrottslinjer, väljer du InfraBIM-avbrottslinjer som konverteringsregel (eller din egen modifierade konverteringsfil).
   - oregelbundna linjer, väljer du Oregelbundna linjer som konverteringsregel (eller din egen modifierade konverteringsfil).
6. Välj Avsluta för att exportera filen.

Det är även möjligt att exportera LandXML-filer från Trimble Novapoint version 16.00 till 20.00.Se Trimble Novapoint Bruksanvisningen för ytterligare information.