# Beräkning av polygontåg

Om du i en mätning med totalstation har mätt ett antal punkter med hjälp av polygontågsstationer, kan du använda funktionen Polygontåg för att beräkna slutna polygontåg eller öppna polygontåg som börjar och slutar på par med kända punkter.

En giltig punkt i ett polygontåg har en observation från föregående punkt samt en observation till nästa punkt. För att beräkna ett polygontågs anslutning, måste det finnas minst en avståndsmätning mellan punkter som följer på varandra i polygontåget.

Om programmet beräknar en felstängning kan du justera den med hjälp av antingen en utjämning med dx och dy, eller en utjämning viktad med elementlängd (även kallad Bowditch). Programmet beräknar en vinkeljustering och sedan en längdjustering.

Fälten azimut behöver inte fyllas i för punkter som inte används i polygontåget.Om azimut för ett referensobjekt framåt är null i ett slutet polygontåg, men alla vinklar inte har iakttagits, kan du beräkna en justering för vinkel och avstånd.Men, om azimut för ett referensobjekt bakåt är null, så kan inte polygontåget riktas, justerade koordinater kan inte lagras och en vinkeljustering kan inte beräknas på ett öppet polygontåg (du måste beräkna en längdjustering).

För att beräkna polygontågets anslutning

1. Tryck på och välj Cogo/Justera/Polygontåg.
2. Mata in namnet på Polygontåget.
3. I fältet Startstation, tryck mjuktangenten för Lista.

4. Välj den punkt i listan med giltiga polygontågspunkter som ska användas som startstation. Tryck Enter.

   En giltig startstation har en eller flera referensobjekt och en eller flera observationer till nästa polygontågstation.

5. Tryck på Lägg till.

   När det endast finns en giltig punkt, adderas denna automatiskt.

6. Om det bara finns en giltig polygontågsstation, väljer du nästa station i polygontåget.

   - För att visa observerad azimut och avståndet mellan två punkter i listan, markerar du den första punkten och trycker på Info.
   - För att ta bort punkter ur listan, väljer du punkten och trycker på Ta bort.Alla punkter efter den valda punkten tas också bort.

7. Fortsätt att lägga till punkter tills dess att alla punkter i polygontåget har lagts till.

   En giltig slutstation har ett eller flera referensobjekt, och en eller flera observationer till föregående polygontågstation.

   - Du kan inte lägga till fler punkter efter att du har valt en stompunkt.
   - Du kan använda stationsetablering samt stationstyp inom ett polygontåg. Men, den genomsnittliga riktningen som beräknas som en del av stationsetableringen används inte för beräkningen av polygontåget, och de resulterande, justerade koordinaterna för stationen innebär att stationens riktning ändras.

   - Du kan inte inkludera en stationsetablering för en fri station (inklusive en vanlig fri station, fri Helmert-station eller en fri station för reflinje) inom ett polygontåg, men det kan användas som start- eller slutstation i ett polygontåg.

8. Tryck på Stäng för att beräkna polygontågets anslutning.

9. För att lagra anslutningsresultaten, tryck Lagra.

För att beräkna polygontåget

1. För att välja justeringsmetod, trycker du på Alternativ.Välj Utjämning med dx eller dy eller Utjämning viktad med elementlängd (även kallad Bowditch) och välj sedan distributionsmetod för fel i vinklar och höjder.
2. För att justera felstängda vinklar, trycker du på Just.
3. För att lagra detaljer om vinkeljusteringen, trycker du på Lagra.
4. För att justera längdanslutningsfelet, trycker du på Just. avst.
5. För att lagra information om längdjusteringen, trycker du på Lagra.

När det justerade polygontåget är lagrat, lagras varje punkt i polygontåget som en justerad punkt i polygontåget med en sökklassificering lika med justerad. Tidigare, justerade punkter i polygontåget med samma namn raderas.

Alternativ för polygontåg

Använd dessa alternativ för att ange hur en beräkning av polygonmätningen utjämnas.

Fält | Option | Vad den uträtter
--- | --- | ---
Utjämningsmetod | Kompass | Justerar polygontåget genom att distribuera felen i förhållande till avståndet mellan polygontågspunkterna
Kompass-teodolit | Justerar polygontåget genom att distribuera felen i förhållande till polygontågspunkters X- och Y-koordinater
Felfördelning
Vinkelformig | Proportionell mot avstånd | Fördelar vinkelfelen bland vinklarna i polygontåget baserade på summan av de inverterade värdena av avstånden mellan polygontågspunkterna
Jämna proportioner | Fördelar vinkelfelet jämnt bland vinklarna i polygontåget
Inget | Fördelar inte vinkelfelet
Höjd | Proportionell mot avstånd | Fördelar höjdfelet i förhållande till avståndet mellan polygontågspunkterna
Jämna proportioner | Fördelar höjdfelet jämnt mellan polygontågspunkterna
Inget | Fördelar inte höjdfelet

Kompass‑ alternativet är samma som kalibrering viktad med elementlängd.