# Anslutningar

Använd skärmen Anslutningar för att konfigurera anslutningarna till andra enheter.

Tryck på och välj Inställningar/Anslutningar, för att visa skärmen Anslutningar.

Välj lämplig flik:

- Bluetooth för att konfigurera en Bluetooth-anslutning till ett instrument, en GNSS-mottagare eller annan enhet.
- Radioinställningar för att konfigurera en radioanslutning till ett konventionellt instrument.
- Wi-Fiför att ställa in en Wi‑Fi‑anslutning från Trimble SX10 eller SX12 skannande totalstation.
- Automatisk anslutning för att konfigurera de instrument eller mottagare som kontrollenheten ska ansluta automatiskt till.
- GNSS-korrektionskälla för att konfigurera källan för realtidskorrektioner i en GNSS RTK-undersökning.
- Extern GPS för att konfigurera externa GPS:er från en GPS-enhet som är inbyggd i kontrollenheten eller i GPS-enheter från tredje part som ansluts via Bluetooth.Extra GPS-mottagare kan vid en vanlig mätning användas för att navigera till en punkt och visa positionen på kartan samt för GPS‑sökning.

Välj fliken GNSS-kontakter och tryck sedan på skärmknappen Konfiguration av internet längst ner på skärmen, för att konfigurera hur kontrollenheten ansluter till internet. Se Konfiguration av internetanslutning.