# Aktuell information om position

Information om den aktuella positionen och, om tillämpligt, dess förhållande till den valda angivna positionen visas under planvyn eller tvärsektionsvyn.

Tryck och håll på området för deltavisning på skärmen, för att visa eller dölja deltan. Tryck på ett delta för att ändra om deltat ska visas, i listan Deltan. En markering anger om deltat kommer att visas. Om du vill ändra ordning på deltan, trycker du på och håller delta intryckt och drar det uppåt eller nedåt i listan. Tryck på Godkänn.

Om din nuvarande position inte uppdateras när du mäter utan prisma ska du kontrollera att optionen Applicera målhöjd vinkelrätt mot profil från Inställningar inte är markerad.

Tryck på pilen till vänster om texten för att bläddra bland värden. Se i diagrammen och tabellen nedan för en beskrivning av den information som kan komma att visas.

Nummer | Värde | Beskrivning
--- | --- | ---
– | Sektion | Stationen för den aktuella positionen när det gäller tunnelkonstruktion.
– | Över-/Underberg | Under- eller överberg för den aktuella positionen när det gäller den markerade tvärsektionsytan. Visas i rött om det är utanför toleranserna.
– | Rotation | Rotationsvärde för tvärsektionen vid den aktuella positionen.
– | Delta station | Skillnaden mellan stationen för den aktuella positionen och stationen för målet.
– | Delta offset | Den radiella skillnaden mellan den uppmätta positionen och den utsatta positionen.Visas i rött om den överskrider angiven Positionstolerans.
– | Rotation | Rotationsvärde för tvärsektionen vid den aktuella positionen.
1 | H. offset | Horisontell offset av den aktuella positionen från poly linjen (visas med ett rött kryss). Om poly linjen har förskjutits är Horisontell offset från den förskjutna poly linjen (visas med ett mindre grönt kryss).
2 | V. offset | Vertikal offset av den aktuella positionen från poly linjen (visas med ett rött kryss). Om poly linjen har förskjutits är Vertikal offset från den förskjutna poly linjen (visas med ett mindre grönt kryss). Kan antingen vara vinkelrät eller sann vertikal beroende på optionerna för tvärsektionens position i Tunnelkonstruktionen.
3 | Profilavstånd | Profilens avstånd för den aktuella positionen uppmätt längs med tvärsektionsytan från dess startpunkt.
4 | Horis. off. (rot) | Horisontell offset för den aktuella positionen från tunnelns roterade poly linje (visas som ett grönt kryss) och roterad med tunneln.
5 | Vert. off. (rot) | Vertikal offset för den aktuella positionen från tunnelns roterade poly linje(visas som ett grönt kryss) och roterad med tunneln. Kan antingen vara vinkelrät eller sann vertikal beroende på optionerna för tvärsektionens position i Tunnelkonstruktionen.
6 | Avst. till vertex | Profilavståndet från vertex (7) till den aktuella positionen. Vertex (visas som en grön linje) definieras av skärningen av en vinkelrät linje från den roterade polylinjen (visas som ett svart kryss) till tunnelns tak.
8 | Δ H. offset | Skillnaden mellan den horisontella förskjutningen av rörets eller spränghålets projicerade linje och den aktuella positionen mätt med instrumentet.
9 | Δ V. offset | Skillnaden mellan den vertikala förskjutningen av rörets eller spränghålets projicerade linje och den aktuella positionen mätt med instrumentet.
– | Avstånd längs linjegeometri | Linjegeometrins lutningslängd. På grund av linjegeometrins slänt, kan det här värdet vara större än Stationens delta, som använder 2D-sektionering eller sträckning.
– | Nordlig (x) | Den aktuella punktens nord-värde.
– | Östlig (y) | Den aktuella punktens öst-värde.
– | Höjd | Den aktuella punktens höjd-värde.