# Filformat för import

Du kan använda de fördefinierade formaten eller skapa egna kommaavgränsade CSV- eller TEXT-filer.

DC och JobXML-filer importeras inte, skapa istället ett jobb från dessa filer.Se Skapa ett lokalt jobb.

Fördefinierade filformat

Välj från något av följande fördefinierade format:

- CSV‑planpunkter X‑Y

  Data måste ha formatet, namn, X, Y, Z, Kod

- CSV Planpunkter Y‑Z

  Informationen måste ha formatet, punktnamn, X, Y, Z, Kod

- CSV-linjer

  Data måste ha formatet, startpunktens namn, ändpunktens namn, startstation,

- CSV Global Lat.- long.-punkter
- Surpac

För att importen ska kunna genomföras, måste punkter i Global och lokala geografiska koordinater ha en höjd.

Kommaseparerade CSV- eller TXT-filer

Om alternativet kommaseparerad (*.CSV, *.TXT) är valt, kan du ange formatet för den information som tas emot. Fem fält visas: Punktnamn, Punktkod, X‑värde, Y‑värde och Z‑värde. Om beskrivningsfälten för ett jobb är aktiverade tillkommer ytterligare två fält att konfigurera.Välj Oanvänt om ett visst värde inte finns i den fil som tas emot.

Vid öppning av länkade CSV-filer eller import av någon av de fördefinierade CSV-filformaten, upptäcker Trimble Access automatiskt om filen använder teckenkodningen UTF-8.Om UTF-8 inte detekteras, förutsätter Trimble Access att informationen använder ASCII/Multibyte-kodning.

Trimble rekommenderar en standardisering till UTF-8 för dina CSV-filer, där detta är möjligt, eftersom den kan koda alla tecken i Unicode.ASCII/Multibyte-kodning är språkspecifik och kanske inte kan koda alla tecken korrekt.

Ingen höjd

Om den kommaseparerade filen som importeras innehåller "null höjder" som är definierade som något annat än null t.ex. en ”dummy”-höjd som t.ex. ‑99999, kan du konfigurera formatet för Null höjd så kommer programmet Trimble Access att konvertera dessa "null höjd" till reella värden för null höjd i jobbet.

Värdet Null höjd används även när punkter importeras eller kopieras från länkade CSV‑filer.

Koordinattyper och lokala transformationer

Om Avancerad geodetik är aktiverat, måste du för de flesta filformat ange Koordinattyp för punkterna i filen.

Man kan skapa en transformation när man importerar lokala planpunkter, men det går inte att använda de lokala planpunkterna från den fil som du ska importera om inte filen redan länkats till det aktuella jobbet.

Plats för importfilens mall

Fördefinierade filformat för import definieras med hjälp av definitionsfiler i XSLT-formatmallar (*.xsl). De ligger normalt i mappen Trimble Data\System Files.

De fördefinierade definitionerna för formatmallarna tillhandahålls på engelska. Översatta filer för formatmalla lagras normalt i mappen för respektive språk.

Mappens placering beror på kontrollenhetens operativsystem:

- Windows: C:\Program Files\Trimble\Generell Mätning\Languages\<language>
- Android: <Enhetsnamn>\Trimble Data\Languages\<language>