# Instrumentets lösenord

Om det anslutna instrumentet är ett Trimble SX12 skannande totalstation med firmware S2.8.x eller senare installerad och Trimble Access ansluter till instrumentet via WiFi eller WiFi HaLow, kan du bli ombedd att ange lösenordet för instrumentanslutningen.

När du har angett lösenordet för ett instrument sparar programmet Trimble Access det och kommer ihåg lösenordet för respektive instrument du ansluter till.

Lösenordsfunktioner för instrument är inte tillgängliga när du använder handdatorn TDC600 i modell 2 eller handdatorn TDC6. Du kan inte ansluta den här typen av styrenhet till en SX12 som har ett användardefinierat lösenord inställt med WiFi, såvida du inte först återställer instrumentets lösenord till fabriksinställningarna. För att återställa lösenordet, Tryck snabbt på instrumentets Strömknapp på instrumentet fem gånger.

Se Instrumentets WiFi-anslutningar, för stegen om hur man ansluter till instrumentet via WiFi.

Första anslutningen vid användning av ett nytt eller uppdaterat instrument

Instrument som har firmware S2.8.x installerad konfigureras med ett fabriksinställt lösenord.

Första gången du ansluter till ett nytt instrument eller till ett instrument som har uppgraderats till firmware S2.8.x, ber programmet Trimble Access dig att ändra lösenordet från fabrikslösenordet till ett lösenord som du själv väljer.

- Lösenordet måste innehålla minst 8 tecken, med minst ett numeriskt tecken och en symbol.

- Lösenordet du anger lagras i instrumentet och i programmet Trimble Access på kontrollenheten.

Så länge lösenordet som är lagrat i instrumentet matchar lösenordet för det instrumentet som är lagrat på kontrollenheten kan du återansluta till instrumentet utan att behöva ange lösenordet igen.

Ange lösenord för instrument i Trimble Access

Programmet Trimble Access ber dig att ange instrumentets lösenord när du ansluter kontrollenheten till ett instrument som du ännu inte har lagrat ett lösenord för på det instrumentet.

1. Ange instrumentets lösenord och tryck sedan på Godkänn.

2. Vänta i cirka 30 sekunder medan lösenordet lagras.

3. Tryck på OK, när programmet bekräftar att lösenordet har ändrats.

   Vänta på kontrollenheten för att anslut instrumentet med WiFi.

Om du försöker ansluta kontrollenheten till ett instrument och det sparade lösenordet på kontrollenhet inte matchar det lösenord som sparats i instrumentet, kan programmet inte ansluta. Det kan innebära att någon har ändrat lösenordet på det instrumentet med en annan kontrollenhet. Se Uppdatera ett instrumentlösenord i Trimble Access och Om du inte känner till instrumentets lösenord nedan.

Uppdatera ett instrumentlösenord i Trimble Access

När det sparade lösenordet för instrumentet i Trimble Access inte överensstämmer med det lösenord för instrumentet som är lagrat i instrumentets firmware, och du känner till det nya lösenordet som är lagrat i instrumentet:

1. Tryck på och välj Inställningar/Anslutningar.

2. Välj fliken WiFi.

3. Välj det instrument som du försöker ansluta till.

4. Tryck på Glöm lösenord. Trimble Access raderar det lagrade lösenordet i instrumentet.

5. Vänta på kontrollenheten för att anslut instrumentet med WiFi.

6. Ange instrumentets lösenord när du får frågan.

Om du inte känner till instrumentets lösenord

Om du inte känner till det aktuella lösenordet för ett instrument som du försöker ansluta till, måste du ändra det.

Om du använder en kontrollenhet med Windows kan du återställa lösenordet till fabrikslösenordet med strömbrytaren på instrumentet, eller så kan du ändra lösenordet genom att ansluta till instrumentet med USB-kabeln .

USB-anslutningar till en SX12 stöds inte på Android-enheter förutom TSC5. Om du använder en kontrollenhet med Android som inte är ett TSC5 kan du bara ändra lösenordet genom att använda instrumentets Strömbrytare för att återställa lösenordet till fabrikslösenordet och sedan ange ett nytt lösenord när du uppmanas att göra det vid anslutning till instrumentet.

Återställa lösenordet med hjälp av instrumentets strömbrytare

1. Gå till fliken WiFi-inställningar och tryck på Glöm lösenord, om lösenordet på ett instrument tidigare har lagrats i kontrollenheten.

2. Tryck snabbt fem gånger på instrumentets Strömbrytare för att återställa lösenordet som är lagrat i instrumentets firmware till fabriksinställningarna. Instrumentet stängs av.

3. Tryck på Strömbrytaren en gång för att starta instrumentet.

4. När du försöker ansluta till instrumentet med WiFi eller WiFi HaLow, ber programmet Trimble Access dig att ändra lösenordet från fabrikslösenordet till ett lösenord som du själv väljer.

Ändra lösenordet med USB-kabeln

1. Anslut till instrumentet med USB-kabeln.

2. Tryck på i Trimble Access och välj Instrument/Inställningar för instrument.

3. Tryck på skärmknappen Lösenord längst ned på skärmen Instrumentinställningar .

4. Ange instrumentets lösenord. Lösenordet måste innehålla minst 8 tecken, med minst ett numeriskt tecken och en symbol.

5. Ange lösenordet igen och tryck sedan på Godkänn.

6. Vänta i cirka 30 sekunder medan lösenordet lagras.

7. Tryck på OK, när programmet bekräftar att lösenordet har ändrats.

   Du kommer nu att kunna ansluta till instrumentet med WiFi.