# Webbkartor

Kartbakgrunder ger ett sammanhang för din information. I stället för att lägga till dina egna bakgrundsbilder och eventuellt visa inaktuell information kan du lägga till en webbkarta som använder uppdaterad information från en leverantör av webbkartor. Tillgängliga kartdata kan inkludera matrikellager, landtopografier eller vägar. Välj lämplig tjänst baserat på tillgänglighet för din plats, dina informationsbehov och ditt arbetsflöde.

Om leverantören av webbkartor kräver inloggningsuppgifter, som exempelvis användarnamn och lösenord eller ytterligare information om webbadressen för att få åtkomst till tjänsten, kan du välja och konfigurera lämplig Inloggningsmetod Trimble Access när du konfigurerar webbkartan, så att din inloggningsinformation skickas till tjänsten när du ansluter.

Webbkarttjänster (WMS) och webbkartpaneltjänster (WMTS)

Anslutningen till WMS eller WMTS måste konfigureras när kontrollenheten är ansluten till internet.

När du arbetar offline kan du använda kartdata från WMTS i kartan i Trimble Access upp till sju dagar, men du kan bara förstora eller panorera till samma data som när kontrollenheten var ansluten till internet. För att använda kartdata från en WMS måste Trimble Access-kontrollenheten vara ansluten till internet.

Skapa en ny webbkarta i Trimble Access och ange den webbadress som du använder för att hämta data från tjänsten, för att använda en WMS eller WMTS. Trimble Access sparar konfigurationsinformationen för respektive WMS eller WMTS i en .wms- eller wmts-fil i mappen C:\ProgramData\Trimble\Trimble Data\System Files.

Kontrollera synligheten för data från webbtjänsten (inklusive underlager) på fliken Kartfiler på skärmen Lagerhantering.

Du kan använda data från mer än ett WMS eller WMTS i samma jobb, och du kan använda dem utöver Trimble Maps. Använd kryssrutorna Baslager och Begär genomskinliga PNG:er för att bestämma ordning och genomskinlighet för webbkartans lager. Se Konfigurera inställningar för WMS- eller WMTS.

Webbfunktionstjänster (WFS)

När du har skapat en webbkarta med hjälp av en webbfunktionstjänst kan du spara data som en .json-fil så att du kan använda den på fältet när kontrollenheten inte är ansluten till internet.

Anslut kontrollenheten till internet (exempelvis när kontrollenheten är på kontoret) och konfigurera WFS-inställningarna så att Trimble Access ansluter till WFS-tjänsten, för att skapa en webbkarta. Programmet ber dig sedan att förstora kartan till den omfattning av kartan som du vill använda och välja de georefererade vektorlager som är tillgängliga från WFS-tjänsten. Du kan sedan spara den data du har valt som en .wfs-fil så att du kan använda informationen i fältet utan en internetanslutning. Du kan konfigurera så många instanser av WFS-data som du behöver - du kan exempelvis välja samma lager för olika instanser men ha olika omfattningar av kartan för att omfatta ett annat område.

I fältet, kan du välja linjer eller polylinjer från WFS-filen på kartan och sätta ut dem. Du kan även skapa punkter i ändarna av linjer och vid alla punkter längs en polylinje, genom att markera kryssrutan Skapa noder (DXF, Shape, 12da och LandXML) på skärmen Kartinställningar . De skapade punkterna kan därefter markeras för utsättning och Cogo-beräkningar.

Vid utsättning av WFS-data, måste du se till att du förstår noggrannheten hos den WFS-data som tillhandahålls och se till att den är densamma i jobbets koordinatsystem.

Trimble Access har stöd för följande funktionstjänster online:

- Esri Feature Service

- Open Geospatial Consortium (OGC) webbfunktionstjänst (WFS) enligt följande standarder:

  - OGC WFS 1.1.0

  - OGC WFS 2.0.0

Trimble Access stödjer data för funktionstjänster som levereras som en .json- eller .gml-filer:

Följande datatyper stöds för respektive format:

GeoJSON (.json) | GML (.gml)
--- | ---
punkt, XYZ-punkt | punkt, XYZ-punkt, multipunkt
linjesträng, multilinjesträng | linjesträng, multilinjesträng
polygon, multipolygon | polygon, multipolygon
| kurva, multikurva
| yta (endast gräns), multiyta (endast gräns)

Innan du kan lägga till en webbkarta

- För att lägga till en webbkarta måste kontrollenheten vara ansluten till internet. Se Konfiguration av internetanslutning, för information om hur man ansluter kontrollenheten till internet.

  Kontrollenheten måste även vara ansluten till internet närhelst du vill använda en webbkarttjänst (WMS). En internetanslutning krävs inte för att visa WFS-data (webbfunktionstjänst) när du väl har sparat data i en fil.

- Du måste känna till webbkartans webbadress. För att säkerställa att du får de senaste webbkartan ska du inte inkludera versionsnumret i webbadressen.

  Lägg till versionsnumret som en parameter i webbadressen, till exempel: https://examplewms.org/wms?version=1.1, om du vill använda en specifik version.

- När det är möjligt bör du välja en EPSG-kod som motsvarar koordinatsystemet och zonen för jobbet.

  Om Trimble Access kan identifiera en matchande EPSG-kod, kommer den att lägga till "(standard)" efter den posten i listan och välja den EPSG-koden som standard. I vissa fall kan Trimble Access inte identifiera en matchande EPSG-kod, och du kan behöva välja en själv. Besök webbplatsen EPSG.io: epsg.io/, om du är osäker på rätt EPSG-kod för det koordinatsystem och den zon du använder.

  Vissa WMS- och WMTS-tjänster kan innehålla "EPSG:3857 - Web Mercator" eller "EPSG:4326 - WGS 1984" i listan över koordinatsystem som stöds. Dessa är "universella" koordinatsystem som kan användas i alla jobb, oavsett koordinatsystem. Det är fortfarande att föredra att välja en EPSG-kod som motsvarar jobbets koordinatsystem när en sådan är tillgänglig, eftersom webbkartan kan placeras mer exakt och tillförlitligt när koordinatsystemen är identiska. Men, Web Mercator och WGS 1984 kommer dock fortfarande att ge korrekta resultat i de flesta fall. Observera att Trimble Access stödjer användning av Web Mercator med både WMS- och WMTS-tjänster, medan WGS 1984 endast stöds med WMS. WGS 1984 fungerar inte med WMTS-tjänster.

Lägga till en webbkarta

1. Karttjänster levereras baserat på din aktuella kartplats och skala. Innan du lägger till webbkartan:
   1. Om det inte finns några punkter i jobbet, matar du in en punkt med koordinater som överensstämmer med jobbets koordinatsystem, och som finns på en plats som du förväntar dig att se på kartan.
   2. Förstora kartan till en rimlig skala, 100 m eller 1000 m fungerar exempelvis bättre än 2 m eller 20 000 km.

Gör något av följande för att öppna Lagerhantering:

- Tryck på i verktygsfältet för Karta eller Video.
- Tryck på Lagerhantering på skärmen Jobbegenskaper.

2. Välj fliken Kartfiler.

3. Tryck på Webbkartor.

   (svep åt höger, i stående läge, längs raden med skärmknappar för att visa skärmknappen Webbkartor.)

4. Tryck på Ny på skärmen Webbkartor.
5. Ange webbkartans Namn.
6. Välj typ av tjänst i fältet Typ av tjänst.

7. Ange webbtjänstens Webbadress och tryck på Enter.

   Om webbadressen innehåller parametrar för inloggningsuppgifter, som exempelvis ett användarnamn och lösenord, rekommenderar Trimble att du tar bort dem från webbadressen och istället anger inloggningsuppgifterna genom att välja HTTP-autentisering i fältet Inloggningsmetod. Se Konfigurera webbtjänstens inloggningsmetod nedan, för mer information.

8. Välj Inloggningsmetod och konfigurera de inställningar som krävs. Se Konfigurera webbtjänstens inloggningsmetod .

9. Om programmet inte testar anslutningen till den konfigurerade servern automatiskt trycker du på Testa.

10. När testet har slutförts visas ytterligare fält på skärmen Webbkartor. Konfigurera inställningar för den valda tjänsten. Se följande avsnitt:

    - Konfigurera inställningar för webbfunktionstjänster (WFS)

    - Konfigurera inställningar för WMS- eller WMTS

    - Konfigurera webbtjänstens inloggningsmetod

11. Tryck på Godkänn.

    Namnet på webbkartan som du har lagt till visas på fliken Kartfiler i Lagerhantering.

12. Tryck på webbkartans namn i Lagerhantering, om du vill göra data i webbkartan synliga i Trimble Access.

    För att visa eller dölja lager från karttjänsten på internet, trycker du på pilen bredvid lagrets namn och sedan på respektive lager en gång för att visa eller dölja dem.

13. Tryck på Godkänn för att avsluta Lagerhantering och gå tillbaka till kartan.

Vid visning av WMS-data:

- För att visa data från WMS kan du behöva zooma till en lämplig nivå. Olika nivåer av detaljrikedom på kartan kan visas vid olika zoom-nivåer.

- Problem med internetanslutningen kan påverka visningen av webbkartor. Om kartan inte visar några data från webbkartan går du tillbaka till skärmen Webbkarta, väljer webbkartan i listan och trycker sedan på Testa för att kontrollera att programmet kan ansluta till den konfigurerade servern.

- Använd skjutreglaget Genomskinlighet på kartan för att öka transparensen för WMS-data, för att ge bättre kontrast till funktioner i jobbet eller i andra länkade filer. Se Genomskinlighet för kartdata.

Konfigurera webbtjänstens inloggningsmetod

Fältet Inloggningsmetod innehåller alternativ för att logga in webbkartan. Beroende på serverkonfigurationen kan dina autentiseringsuppgifter krypteras när de skickas till servern.

Även om många offentligt tillgängliga tjänster inte har några autentiseringskrav kan de vara ganska tekniska att konfigurera. Du måste ange inloggningsuppgifterna som du fått av webbkartans leverantör.

Om du använder en webbadress som innehåller inloggningsuppgifter som t.ex. parametrar kan du behålla inloggningsuppgifterna som en del av webbadressen och välja Ingen i fältet Inloggningsmetod. Inloggningsuppgifter som ingår i webbadressen krypteras dock aldrig. För att garantera att dina autentiseringsuppgifter kan krypteras om de stöds av serverkonfigurationen, rekommenderar Trimble att du tar bort inloggningsparametrarna från webbadressen och väljer Grundläggande HTTP-autentisering i fältet Inloggningsmetod och sedan anger Användarnamn och Lösenord.

1. Välj lämplig Inloggningsmetod i listmenyn längst ner på skärmen Webbkarta för att välja autentiseringsmetod.

   - Ingen: Många tjänster kräver ingen autentisering.

   - ArcGIS-tokenserver: Kräver en Tokenserver-URL och ett Användarnamn och Lösenord för kontot.

     Om du markerar kryssrutan Spara kontoinformation sparas Användarnamnet och Lösenordet i kontrollenhetens konfigurationsfil. Se noteringen nedan, för mer information.

   - Grundläggande HTTP-autentisering: Kräver ett användarnamn och lösenord för kontot.

     Om du markerar kryssrutan Spara kontoinformation sparas Användarnamnet och Lösenordet i kontrollenhetens konfigurationsfil. Se noteringen nedan, för mer information.

   - OAuth: Är den säkraste typen av autentisering och kräver ganska omfattande indata. Kontakta din leverantör av OAuth-tjänsten för mer information.

     Tryck på Hämta för att öppna serverns inloggningssida i webbläsaren, när den är konfigurerad. Beroende på serverkonfigurationen kan den här sidan öppnas och automatiskt acceptera inloggningsuppgifterna och sedan stängas utan att vara synlig. Eller så kan webbsidan uppmana dig att logga in med flerfaktorautentisering.

   - ArcGIS Online: I själva verket en förifylld OAuth-anslutning, detta kan kräva viss konfiguration på serversidan för att göra det möjligt för Trimble Access att ansluta.

     Tryck på Hämta för att öppna serverns inloggningssida i webbläsaren, när den är konfigurerad. Beroende på serverkonfigurationen kan den här sidan öppnas och automatiskt acceptera inloggningsuppgifterna och sedan stängas utan att vara synlig. Eller så kan webbsidan uppmana dig att logga in med flerfaktorautentisering.

   Inloggningsmetoderna för ArcGIS Token Server och Grundläggande HTTP-autentisering har en kryssruta för att Spara kontoinformation:

   - Markera kryssrutan Spara kontoinformation om du vill spara Användarnamn och Lösenord i konfigurationsfilen.

     På så sätt kan din organisation välja mellan en gemensam delad inloggning för alla användare, så att användarna inte behöver hantera enskilda autentiseringsuppgifter.

   - Avmarkera kryssrutan Spara kontoinformation för att förhindra att fälten Användarnamn och Lösenord sparas i konfigurationsfilen, och istället kräva att användaren anger dessa uppgifter när de uppmanas varje gång programmet försöker läsa in WMS- eller WFS-information.

     Det medför att din organisation kan använda den förbättrade säkerheten som är kopplad till att respektive enskild användare måste logga in och ha åtkomst till varje funktionstjänst på individuell nivå.

2. Tryck på Testa när du har angett rätt autentiseringsuppgifter, för att bekräfta mottagandet av ett giltigt inloggningstoken. Ett meddelande bekräftar att programmet kan kommunicera med servern om det uppstår ett problem.

Konfigurera inställningar för webbfunktionstjänster (WFS)

När du har angett webbadressen till en WFS konfigurerar du de återstående inställningarna för webbkartan:

1. Se till att fältet Koordinatsystem visar rätt EPSG-kod. EPSG-koderna i listan tillhandahålls av webbfunktionstjänsten. Trimble Access väljer den mest sannolika EPSG-kod som ska användas, baserat på information som redan finns i jobbet.

   EPSG-koden måste överensstämma med koordinatsystemet och jobbets zon. Besök EPSG.io webbplats: epsg.io/, om du är osäker på rätt EPSG-kod för det koordinatsystem och den zon du använder.

2. I fältet Typ av begränsningsrut väljer du formatet och ordningsföljden för de koordinater som används av funktionen begränsningsruta.

   Webbfunktionstjänster använder den äldre standarden OGC WFS 1.1.0 som vanligtvis kräver koordinater i koordinatordningen omvänd latitud, longitud för begränsningsrutan.

3. Fältet Skicka EPSG för begränsningsruta avgör om begränsningsrutans EPSG-koordinater läggs till i begäran om hämtning av begränsningsrutan. Det är bara i sällsynta fall som den här inställningen behöver justeras, och om du är osäker bör du lämna den inställd på Ja (standard) .

4. Markera kryssrutan Invertera axelordning för att vända på koordinatordningen för mottagna funktionsdata.

   Webbfunktionstjänster använder den äldre standarden OGC WFS 1.1.0 som levererar data i GML-format kräver vanligtvis omvänd koordinatordning.

5. Välj autentiseringsmetod i fältet Inloggningsmetod och anger den information som krävs, om webbfunktionstjänsten kräver att användaren loggar in för att använda tjänsten. Se Konfigurera webbtjänstens inloggningsmetod , för mer information
6. Tryck på Nästa.
7. Ange namnet på den .wfs-fil som du vill skapa från den här WFS-instansen och välj sedan de georefererade vektorlagren från den WFS som ska inkluderas. Tryck på Alla eller Ingen för att snabbt markera eller avmarkera alla lager och tryck sedan på individuella lager i listan för att slå på och av markeringen. Tryck på Nästa.

8. Använd kartans verktygsfält för att förstora och panorera på kartan till den omfattning som krävs, tryck sedan på Starta för att ladda ner informationen till filen.

   Programmet visar nedladdningsförloppet. Tryck på Resultat för att visa mer information om respektive lager som du har valt. Om några lager har överskridit funktionens eller tidsperiodens gränsvärden, kan du välja ett mindre kartområde och försöka igen.

9. Tryck på Spara för att spara de nedladdade lagren.

   Filen .wfs sparas i mappen System Files och metadata om de nedladdade lagren sparas i mappen .wfs Files i mappen <project>.

Problem med internetanslutningen kan påverka visningen av webbkartor.Om kartan inte visar några data från webbkartan går du tillbaka till skärmen Webbkarta, väljer webbkartan i listan och trycker sedan på Testa för att kontrollera att programmet kan ansluta till den konfigurerade servern.

Konfigurera inställningar för WMS- eller WMTS

När du har angett webbadressen till en WMS eller WMTS, konfigurerar du de återstående inställningarna för webbkartan:

1. Se till att fältet Koordinatsystem visar rätt EPSG-kod. EPSG-koderna i listan tillhandahålls av tjänsten. Trimble Access väljer den mest sannolika EPSG-kod som ska användas, baserat på information som redan finns i jobbet.

   EPSG-koden måste överensstämma med koordinatsystemet och jobbets zon. Besök EPSG.io webbplats: epsg.io/, om du är osäker på rätt EPSG-kod för det koordinatsystem och den zon du använder.

2. Om du väljer Web Mercator som koordinatsystem för en WMS eller WMTS, visas kryssrutan Använd jobbets datum. Om du vet att WMS- eller WMTS-servern använder Web Mercator-koordinater som refererar till samma datum som ditt jobb istället för WGS 1984, markerar du kryssrutan Använd jobbets datum.

   Inställningen Använd jobbets datum korrigerar för en möjlig förskjutning i bilddata på upp till 1-2 meter när koordinatsystemet Web Mercator är baserat på ett underliggande datum som inte är WGS 1984. Du kan behöva kontakta leverantören av WMS- eller WMTS-tjänsten för att ta reda på om serverns Web Mercator-koordinater är refererade till WGS84 eller till något annat datum.

3. Markera kryssrutan Baslager om du vill att data från webbtjänsten ska visas under andra lager i webbkartan.

   Om du använder data från mer än en webbkarta i jobbet, visas lagren i följande ordning: Trimble Maps-bilder (om sådana används) är det understa lagret, webbkartor som har Baslager visas ovanför det, och webbkartor som inte har Baslager visas ovanför dessa.

4. Markera kryssrutan Begär transparenta PNG-filer för att begära transparenta PNG-filer istället för JPG-filer från karttjänsten på internet.

   Det här är användbart om du använder data från mer än en webbtjänst i jobbet och du vill att data från den här webbtjänsten ska visas ovanpå data från andra webbtjänster.

   PNG-filer är bilder med högre upplösning än JPG-filer och kan förbruka mer data. Det är inte alla karttjänster på internet som tillhandahåller transparenta PNG-filer. Många WMTS-tjänster tillhandahåller transparenta PNG-filer som standard.

Se supportanteckningen Web map support in Trimble Access, som kan laddas ner från sidan Supportbulletiner i Hjälpportal för Trimble Access, för mer detaljerad information om hur du konfigurerar eller felsöker en webbkarta.