# Etablera och ansluta instrumentet

1. Loda upp instrumentet.
2. Använd stativbenen och trefotsbubblan för att grovt avväga instrumentet.
3. Starta instrumentet.

4. Anslut kontrollenheten till instrumentet. Anslutningsalternativen beror på det instrument du använder.

   En kabelanslutning behöver ingen konfiguration. Se lämpligt ämne, för andra typer av anslutningar:

   - Radioanslutningar
   - Bluetooth-anslutningar
   - Instrumentets WiFi-anslutningar

5. Starta tjänsten Trimble Access på kontrollenheten.

   Se Inställningar för automatisk anslutning, om programmet Trimble Access inte ansluter automatiskt till instrumentet.

   Använd statusfältet för att bekräfta att programmet är anslutet till instrumentet.