# Mäta FastStatic-punkter

Denna typ av punkt mäts i en FastStatic‑mätning.

FastStatic-mätningar efterbehandlas och behöver inte initieras.

1. Tryck på och välj Mätning/Mätpunkter, eller tryck på Mätning i kartan utan något valt.

2. Ange Punktnamn och Kod.

3. Mata in ett värde i Antennhöjd‑ fältet och se till att inställningen i Mät till‑ fältet är inställd på lämpligt sätt.
4. Tryck Mät för att påbörja mätningen av punkten.
5. När den förinställda mättiden har uppnåtts, trycker du på Lagra.

   Typ av mottagare | 4 RF | 5 RF | 6+ RF
   --- | --- | --- | ---
   Enkel frekvens | 30 min | 25 min | 20 min
   Dubbelfrekvens | 20 min | 15 min | 8 min

   Ingen satellitspårning behövs mellan mätpunkterna. Tidräknaren för att mäta en FastStatic punkt pausar när satelliternas GDOP-värde överskrider värden som sattes för PDOP-masken i mätprofilen. Tidräknaren startar igen när PDOP-värden ligger inom maskens värden.

   Antalet satelliter som krävs för att mäta en FastStatic punkt beror på om man endast använder GPS-satelliter, endast BeiDou-satelliter, eller en kombination av GPS- , BeiDou- och GLONASS-satelliter. Följande tabell sammanfattar minimum kraven.

   Satellitsystem | Satelliter som krävs
   --- | ---
   Endast GPS | 4 GPS
   GPS + QZSS | 3 GPS + 1 QZSS
   GPS + GLONASS | 3 GPS + 2 GLONASS
   GPS + BeiDou | 3 GPS + 2 BeiDou
   GPS + Galileo | 3 GPS + 2 Galileo
   Endast BeiDou | 4 BeiDou
   BeiDou + GPS | 3 BeiDou + 2 GPS
   BeiDou + GLONASS | 3 BeiDou + 2 GLONASS
   Endast GLONASS | N/A
   Endast Galileo | N/A