# Skriva in vertikal linjeföring

Om du skapade tunneldefinitionen genom att välja objekt på kartan, används höjden på dess objekt för att definiera den vertikala linjegeometrin som en serie av Punktelement.Om det behövs går det att redigera den vertikala utbredningen.

För att skriva in den vertikala linjeföringen för den valda tunneln:

1. Se Vertikal linjeföring.

2. Tryck på Lägg till.

   Element ‑fältet är inställ till Startpunkten.

3. För att definiera startpunkten:
   1. Ange Station (VPI) och Höjd (VPI).
   2. För att ändra enheterna för Lutning, trycker du på Alternativ.
   3. Tryck på Lagra.
4. För att lägga till element i linjegeometrin:

   1. Välj typ av Element och fyll i resten av fälten.

      Se ämnet för den valda inmatningsmetoden, för ytterligare information.

   2. Tryck på Lagra.

   3. Fortsätt att lägga till element efter behov.

      Varje element läggs till efter det föregående elementet.

   4. Tryck på Stäng, när du är klar.

   För att redigera ett element eller för att infoga ett element längre upp i listan, måste du först trycka på Stäng för att stänga skärmen Lägg till element.Du kan sedan välja det element som ska redigeras i listan och trycka på Redigera.Infoga ett element, tryck på det element som kommer efter det nya elementet och sedan på Infoga.

5. Tryck på Godkänn.
6. Mata in de andra tunnelkomponenterna, eller tryck Lagra för att lagra tunneldefinitionen.