# Ytterligare inställningar

För att konfigurera ytterligare inställningar såsom att lägga till beskrivningsfält eller konfigurera punktintervalet för jobbet, eller för att lägga till uppmätta punkter till en CSV-fil:

1. Tryck på och välj Jobb. Det aktuella jobbet är redan valt.
2. Tryck på Egenskaper.
3. Tryck på Ytterligare inställningar.
4. Ändra de fält som krävs.

Använd beskrivningar

För att visa två ytterligare beskrivningsfält i vissa av programmet skärmar, aktiverer du omkopplaren Använd beskrivningar och lägger sedan till Beskrivning 1, etikett och Beskrivning 2, etikett.

Beskrivningsfälten liknar kodfälten eftersom de gör det möjligt för dig att lägga till ytterligare information till informationen. De använder inte funktionskodsbibliotek, och de stödjer inte attribut.

När de extra fälten för beskrivning är aktiverade, är de tillgängliga i följande funktioner i programmet Trimble Access:

- Mät detaljpunkt, kontinuerlig detaljpunkt eller mätkoder
- Utsättning
- Punkthanteraren eller Granska jobb
- Mata in punkt, linje, båge
- Beräkna punkt, beräkna genomsnitt, transformationer eller traverserande
- Stationsetablering
- Wildcard-sökning

Respektive Beskrivningsfält kommer ihåg de beskrivningar som anges.För att visa tidigare använda beskrivning, trycker du på bredvid fältet Beskrivning.

Informationen i fältet beskrivning är tillgänglig i Trimble DC-filer som Noteringsposter.Om det behövs kan du exportera den information som finns i beskrivningsfälten.

Funktionsbibliotek - använd attributen för baskoden

Du kan konfigurera Använd baskodattribut att förse attribut för hela koder eller för delar av koden – "baskoden".

Vanligtvis används baskoder när du använder skärmknapparna + Vägl. och ‑ Vägl. för att sätta "samman" funktionskoder.

Till exempel, när du kodar ett staket där alla observationer kodade "Fence01" är förenade, alla observationer "Fence02" är förenade, o.s.v. och alla har samma attribut. I detta exempel kan du skapa ett objektkodbibliotek som innehåller samtliga "FenceXX-"koder eller ett bibliotek som endast innehåller baskoden "Fence".

Om du använder väglinjekoder och funktionsbiblioteket endast innehåller baskoder, markerar du kryssrutan Använd baskodattribut.

Om du inte använder väglinjekoder, eller om du använder väglinjekoder men inkluderar hela koden i funktionskodsbiblioteket så använder du inte baskoder och du bör ta bort avmarkera kryssrutan Använd baskodens attribut.

Se avsnittet Använd baskodens egenskaper i Alternativ för mätkoder för ytterligare information.

Addera till CSV-fil

Aktivering av alternativet Lägg till i CSV-fil låter dig lägga till specifika uppmätta punkter i en CSV-fil, som exempelvis en lista med kontrollpunkter.

Flytta omkopplaren Aktivera till Ja och ange sedan CSV-filens namn, eller tryck på för att bläddra till filen och välja den.

When this option is enabled, an Add to CSV file check box appears in the Measure points form during a GNSS survey or the Measure topo and Measure rounds forms during a conventional survey.Select the check box to add the current point to the CSV file.

Punktnamnsintervall för jobbet

För att ange de lägsta eller högsta punktnamnet för jobbet, aktiverar du omkopplaren Tillämpa punktnamnsintervall och anger sedan punktnamnen.

Punktnamnen måste vara numeriska. Tal som innehåller decimalkomma eller alfabetiska tecken ignoreras. Negativa och positiva tal stöds.

Namn på kommande punkter

Trimble Access har nu stöd för användning av olika punktnamn för olika typer av punkter.När du skapar ett nytt jobb kan du konfigurera om punktnamnen i det nya jobbet automatiskt ska ökas från det senast använda jobbet, eller börja om baserat på de inställda värdena i jobbmallen.Du kan redigera fälten för nästa punktnamn när du skapar ett nytt jobb eller närsomhelst i ett befintligt jobb.

För att ange nästa punktnamn för olika typer av punkter, anger du det punktnamn som krävs i lämpligt fält. För att använda samma punktnamnsprincip för olika typer av punkter, som exempelvis detaljpunkter och snabbpunkter, ställer du in Nästa punktnamn för både Mätpunkter och Snabbpunkter till samma namn.

De tillgängliga punkttyperna innefattar uppmätta punkter, utsatta punkter, inmatade punkter, konstruktionspunkter, laserpunkter, skannade punkter, ytinspektionspunkter, skanningar, linjer, bågar och polylinjer.

När du skapar ett nytt jobb:

- Om du har valt Senast använda jobb som mall, kommer standardvärdens för namnfälten för nästa punkt att fortsätta från det senast använda jobbet.
- Om du har valt en mall, väljer du ett av dessa alternativ för att bestämma standardnamnet på nästa punkt:
  - Fortsätt från det senaste jobbet: Fyller fälten för nästa punktnamn med nästa tillgängliga punktnamn från det senast använda jobbet.
  - Mallar: Fyller i namnfälten för nästa punkt med de namn som angetts i mallen.