# Skriva in en båge

1. Tryck på och välj Skriv in/Bågar.

2. Ange bågens namn, och koden för punkten om så krävs.
3. Definiera en båge med hjälp av någon av följande metoder.
4. För att ändra hur avstånd beräknas, trycker du på Alternativ.Se Cogo-inställningar.
5. Tryck Beräkna.
6. Tryck på Lagra.

Metoden två punkter och en radie

1. Välj Två punkter och radie i Metod ‑fältet.

2. Välj startpunkten (1) och slutpunkten (2) och ange bågens radie (3).

3. Ange bågens riktning.
4. Ange värden för Startsektion och Sektionsintervall.
5. Om det behövs, markera kryssrutan Lagra mittpunkt och ange därefter ett punktnamn för mittpunkten.

Metoden båglängd och radie

1. Välj Båglängd och radie i Metod ‑fältet.

2. Välj startpunkten (1) och startbäringen (2), bågens radie (3) och längden på bågen.

3. Ange bågens riktning (vänster/höger) och lutningen mellan start- och ändpunkterna.
4. Ange värden för Startsektion och Sektionsintervall.
5. Om det behövs, markera kryssrutan Lagra mittpunkt och ange därefter ett punktnamn för mittpunkten.

Metoden deltavinkel och radie

1. Välj Deltavinkel och radie i Metod ‑fältet.

2. Ange startpunktens namn (1), startbäringen (2), radien (3) och bågens mätta vinkel (4).

3. Ange bågens riktning (vänster/höger) och lutningen mellan start- och ändpunkterna.
4. Ange värden för Startsektion och Sektionsintervall.
5. Om det behövs, markera kryssrutan Lagra mittpunkt och ange därefter ett punktnamn för mittpunkten.

Skärningspunkt och tangentmetod

1. Välj Skärningspunkt och tangenter i Metod ‑fältet.

2. Välj skärningspunkten (1), ange startbäringen (2), tangentbäringen fram (3) och bågens radie (4).

3. Ange värden för Startsektion och Sektionsintervall.
4. Om det behövs, markera kryssrutan Lagra mittpunkt och ange därefter ett punktnamn för mittpunkten.

Två punkter och mittpunkt

1. Välj Två punkter och mittpunkt i Metod ‑fältet.
2. Ange bågens riktning.

3. Välj bågens Startpunkt (1), Slutpunkt (2), och Mittpunkt (3).

4. Ange värden för Startsektion och Sektionsintervall.

Trepunktsmetoden

1. Välj Tre punkter i Metod ‑fältet.

2. Välj bågens Startpunkt (1), krökningspunkt (2), och slutpunkt (3).

3. Ange värden för Startsektion och Sektionsintervall.
4. Om det behövs, markera kryssrutan Lagra mittpunkt och ange därefter ett punktnamn för mittpunkten.

En båges egenskaper

En båges egenskaper visas nedan.

1

Mittpunkt

2

Delta-vinkel

3

Radie

4

Kordalängd

5

Från punkt

6

Startbäring

7

Skärningspunkt

8

Tangentlängd

9

Till punkt

10

Tangentbäring fram

Värdet för startbäring (6) är relaterat till riktningen (till höger i diagrammet ovan) i vilken sektioneringen ökar.Exempelvis när du står vid skärningspunkten (7) och tittar i den riktning vilken sektioneringen ökar är tangentbäring framåt (10) framför dig och startbäringen (6) bakom dig.

Riktningsfältet definierar om bågen vrids till vänster (moturs) eller höger (medurs) från startpunkten (1) till slutpunkten (2).Följande diagram visar både vänster- (3) och högerbåge (4).

Lutningen på kurvan bestäms av höjden på kurvans start- och slutpunkter.