# Starta en integrerad mätning med hjälp av en stations höjdinställning

Stationens höjdinställning för en integrerad mätning är bara tillgänglig när du startar en mätning i programmet Roads.För andra stationstyper, kan du referera till avsnittet Mätning med totalstation i Hjälp för Trimble Access.

1. Från Roads välj Mätning / <integrated profilnamn> / Stationshöjd.

2. Ställ in dekorrektioner som associeras med instrumentet.

   Om Korrektioner ‑formulären inte visas, ställ in korrektionerna genom att välja Optioner från Stationsetableringsskärmen.För att visa Korrektioner ‑formulären vid uppstart, välj Visa korrektioner vid uppstart ‑optionen.

3. Tryck på Godkänn.
4. Om det behövs, ange Instrumentets punktnamn, punktkod och instrumenthöjd. Godkänn det förvalda punktnamnet och instrumenthöjden 0.000 om du befinner dig på en godtycklig plats.
5. Tryck på Godkänn.

6. Mata in punktnamn, kod, och prismadetaljer för punkten med känd höjd. Tryck på Mät.När mätningen lagrats, visas Punktförbättringarna.

   Man kan antingen använda popup‑pilen för att välja en punkt från listan eller skriva in en punkt. Punkterna behöver endast ett namn och en höjd. Det behövs inga horisontella koordinater.

7. Från skärm för Punktförbättringar, tryck på en av följande skärmtangenter:

- + Punkt (för att observera flera kända punkter)
- Detaljer för att granska eller redigera punktdetaljer
- Använd för att aktivera/inaktivera en punkt

8. För att granska resultatet för stationshöjd tryck på Resultat i skärmen för Punktförbättringar.Tryck Lagra för att godkänna resultatet.

   RTK-mätningen startar. När RTK-mätningen har initierats kan man börja sätta ut med funktionen Precis höjd.

Under en mätning för vägutsättning med Precis höjd fås den horisontella navigeringen från RTK-mätningen och höjden från Robotic-mätningen. När mätningen är initierad startar GNSS-mätningen och den Konventionella mätningen samtidigt. GNSS- och Konventionella mätningar lagras i jobbets databas tillsammans med plankoordinater vilka kombinerar resultatet.

Om inte den fjärrstyrda totalstationen kan mäta mot målet visas värdena skär/fyll och vertikalt avstånd som "?".