# Att återuppringa till basstationens modem

Om du förlorar anslutningen till mobiltelefonen eller modemet när du använder en uppringd datalänk, trycker du på symbolen för mobilt modem i statusfältet.

Skärmen för Rover datalänk visas.

Tryck på Återuppringning för att återansluta till basstationens modem.

Tryck på Lägg på för att avsluta anslutningen. Fortsätt mätningen och återanslut till basstationens modem vid behov.

När du ringer upp en VRS‑serviceleverantör, skickas en ny VRS‑position för basstationen via datalänken. Programmet Trimble Access växlar till den nya basen och mätningen fortsätter.