# Justering till station

Från skärmen Inställningar använder du alternativet Justering till station för att kontrollera den position som ska mätas när tunnelytan inte överensstämmer med konstruktionen, dvs att ytan är antingen överberg eller underberg.

Följande diagram och tabell förklarar en underbergssituation.

1 | Instrumentposition | 5 | Uppmätt position när Justering till station är vald
2 | Tunnelyta | 6 | Uppmätt position när Justering till station inte är vald
3 | Tunnelkonstruktion | 7 | Inskriven position
4 | Sektion | 8 | Horisontell linjegeometri

Överberg liknar underbergssituationen.