# Skapa en GNSS-kontakt för en datalänk till internet för en rover

När du skapar en GNSS-kontakt för en RTK Internet-datalänk innehåller skärmen Redigera GNSS-kontakt följande flikar:

- Använd fliken Nätverksanslutning för att välja hur du vill ansluta till Internet.

- Använd fliken Korrektioner för att välja var du vill hämta RTK-korrigeringar och för att konfigurera anslutningens inställningar för den valda korrigeringskällan.

Skapa GNSS-kontakten

1. Tryck på och välj Inställningar/Anslutningar.Välj fliken GNSS-kontakter.
2. Tryck på Ny.Skärmen Redigera GNSS‑anslutning visas.
3. Ange GNSS-kontaktens namn.
4. Ställ in Kontakttyp till Internet rover.

5. Konfigurera inställningarna för Nätverksanslutning för GNSS-kontakten efter behov.Se Konfigurera en anslutning till internet nedan.

6. Konfigurera inställningarna för Korrektioner för GNSS-kontakten efter behov.Se Konfigurera inställningar för korrektion

7. Tryck på Lagra.

Konfigurera en anslutning till internet

Använd fliken Nätverksanslutning på skärmen Redigera GNSS-kontakt för att välja hur du vill ansluta till Internet.

Ansluta kontrollenheten till internet

När du använder en Kontrollenhetens internet-anslutning kan du ansluta kontrollenheten till internet med SIM-kortet i kontrolleneheten eller med en tidigare konfigurerad anslutning till ett Wi-Fi-nätverk.

När du ansluter till internet med kontrollenheten, är Kontrollenhetens internet-anslutningen tillgänglig för andra funktioner under RTK-mätningen, inte bara för att ta emot RTK-data.Andra funktioner innebär nedladdning av projekt och jobb eller att skicka e-postmeddelanden.

Vid användning av en Kontrollenhetens internet-anslutning, ansluter du kontrollenheten till mottagaren via Bluetooth eller en seriekabel.

Konfigurera nätverksanslutningen:

1. I fältet Nätverksanslutning:

   1. Tryck på för att öppna skärmen Nätverksanslutning och välj anslutningen med namnet Kontrollenhetens internet.

   2. Om du ännu inte har konfigurerat Kontrollenhetens internet-anslutningen trycker du på Konfigurera på skärmen Nätverksanslutning för att öppna skärmen för operativsystemets anslutningsinställningar och konfigurera anslutningen.

   3. Tryck på Godkänn på skärmen Nätverksanslutning för att återgå till skärmen Redigera GNSS-kontakt.

2. Tryck på Lagra.

Ansluta kontrollenheten till internet

Trimble-mottagare med ett internt modem som kör firmware som släppts efter 2017 och ett SIM-kort kan använda en Mottagare för internet-anslutning.

När du ansluter till internet med mottagaren, kan Mottagare för internet-anslutningen enbart användas för att ta emot RTK-data.Du kan inte använda Mottagare för internet-anslutningen för andra funktioner, såsom nedladdning av projekt och jobb eller för att skicka e-postmeddelanden.

Konfigurera nätverksanslutningen:

1. I fältet Nätverksanslutning trycker du på för att öppna skärmen Nätverksanslutning och väljer anslutningen med namnet Mottagare för internet. Tryck på Godkänn.

   I de flesta fall behöver du inte redigera inställningarna för Mottagare för internet-anslutningen.

2. Om SIM-kortet i mottagaren har en PIN-kod anger du PIN-koden i fältet PIN-kod för modem.
3. Tryck på Lagra.

Om du provar anslutningen och den inte fungerar, kan ytterligare konfiguration behövas:

1. Öppna skärmen Nätverksanslutning genom att trycka på på skärmen Nätverksanslutning.

2. Välj anslutningen med benämningen Mottagare för internet och tryck på Redigera.

3. Tryck på i fältet APN för att välja metoden för val av leverantörens APN (Access Point Name). Detta är den internetleverantör som tillhandahåller SIM-kortet i mottagaren:

   - Välj SIM-standard för att använda den APN-profil som finns på SIM-kortet i mottagaren.

   - Välj Välj namn på accesspunkt (APN) om du vill välja Plats och din Leverantör och abonnemang från APN-guiden i Trimble Access. Tryck på Godkänn.

   - Välj Läs in från modem för att ansluta till modemet och läsa in och lagra modemets APN-information till GNSS-kontakten. De inställningar som lagrats i GNSS-kontakten kommer att användas när du ansluter med GNSS-kontakten.

     Alternativet Läs in från modem är endast tillgängligt om mottagaren har firmware-version 5.50 eller senare installerad.

4. Ange Mobilnätets användarnamn och Mobilnätets lösenord.Som standard är dessa båda fält inställda på gäst.
5. Tryck på Godkänn.
6. Tryck på Godkänn på skärmen Nätverksanslutning.
7. Tryck på Lagra.

Ansluta kontrollenheten till internet via en annan enhet

Om du har en annan enhet såsom en äldre mottagare eller mobiltelefon som har stöd för tjänsten Bluetooth DUN, kan du ansluta kontrollenheten till Internet via denna enhet. Du kan även ansluta kontrollenheten till internet via en separat smartphone.

Internetanslutningen är tillgänglig för andra funktioner under RTK-mätningen, inte bara för att ta emot RTK-data. Andra funktioner innebär nedladdning av projekt och jobb eller att skicka e-postmeddelanden.

Ansluta till internet via en mottagare eller en mobiltelefon som inte är en smartphone:

- Modemet i enheten måste ha stöd för tjänsten Bluetooth DUN.

- Mottagaren måste vara en äldre Trimble-mottagare, som exempelvis R10-1 eller R8s.

Om mottagaren inte har stöd för Bluetooth DUN och du vill kunna använda Internet på kontrollenheten måste du använda en Kontrollenhetens internet-anslutning.

Ansluta kontrollenheten till internet med hjälp av:

- en ansluten smartphone, se Konfiguration av internet med en separat smartphone.

- en äldre mottagare eller mobiltelefon, se Internetanslutning via en annan enhet.

Konfigurera inställningar för korrektion

Använd fliken Korrektioner på skärmen Redigera GNSS-kontakter för att välja vart du vill hämta RTK-korrigeringar och för att konfigurera inställningarna för anslutningen till den valda korrektionskällan.

Använda korrektionstjänsten Trimble CenterPoint RTX

1. Ställ in omkopplaren Använd RTX (internet) på Ja.
2. I fältet Namn på anslutningspunkt väljer du lämplig anslutningspunkt för din RTX-prenumeration och region.Anslutningspunkten RTXIP är för globala RTX‑korrektion medan övriga är specifika nätverk.
3. Ställ in omkopplaren Använd proxyserver på Ja vid behov, och ange sedan adressen till proxyservern i fältet Proxyserver och ange Port på proxyserver.
4. Tryck på Lagra.

Använda korrektioner från en NTRIP-server

1. Ställ in omkopplaren Använd RTX (internet) på Nej.
2. Ställ in omkopplaren Använd NTRIP på Ja.
3. För att tvinga programmet Trimble Access att alltid använda NTRIP version 1.0 markerar du kryssrutan Använd NTRIP v1.0.
4. Om NTRIP-servern:
   - använder en proxyserver, ställer du in omkopplarenAnvänd proxyserver på Ja och anger sedan adressen till proxyservern i fältet Proxyserver och sedan Port på proxyserver.
   - Inte använder en proxyserver ställer du in omkopplaren Använd proxyserver på Nej.

5. För att ansluta till en monteringspunkt vid början av en mätning utan att få en fråga om monteringspunktens namn ställer du in omkopplaren Anslut direkt till monteringspunkt på Ja och anger Monteringspunktens namn.

   Om inte monteringspunktens namn anges kommer systemet att be dig om detta när du startar en mätning. Ditt val kommer att lagras i GNSS-kontakter. Om den angivna monteringspunkten inte kan nås när mätningen startar visas en lista över tillgängliga monteringspunkter.

6. Om ett användarnamn och lösenord krävs för att använda NTRIP-servern, anger du informationen i fälten Användarnamn för NTRIP och Lösenord för NTRIP.

7. I fälten IP-adress och IP-port anger du informationen för den NTRIP-server som skickats till dig från dataleverantören.

8. Markera kryssrutan för Skicka information om användaridentitet, om rovern måste uppge identifikationsinformation till basstationens dataserver via vanliga NMEA-meddelanden.Vid start av mätningen, ber programvaran dig att mata in denna information.

9. Om servern som Trimble Access ansluter till kräver datakryptering med TLS (Transport Layer Security) ställer du omkopplaren Använd TLS-kryptering på Ja. Inställningen stödjer TLS version 1.2 eller senare.

10. Tryck på Lagra.

Se Inställningar för NTRIP-server, för mer information.

Använda korrektioner från en broadcast-server

1. Ställ in omkopplaren Använd RTX (internet) på Nej.
2. Ställ in omkopplaren Använd NTRIP på Nej.

3. I fälten IP-adress och IP-port anger du informationen för den broadcast-server som skickats till dig från dataleverantören.

4. Markera kryssrutan för Skicka information om användaridentitet, om rovern måste uppge identifikationsinformation till basstationens dataserver via vanliga NMEA-meddelanden.Vid start av mätningen, ber programvaran dig att mata in denna information.

5. Om servern som Trimble Access ansluter till kräver datakryptering med TLS (Transport Layer Security) ställer du omkopplaren Använd TLS-kryptering på Ja. Inställningen stödjer TLS version 1.2 eller senare.

6. Tryck på Lagra.

Använda korrektioner från en kontrollenhet som är ansluten till basstationens mottagare

1. Ställ in omkopplaren Använd RTX (internet) på Nej.
2. Ställ in omkopplaren Använd NTRIP på Nej.

3. Ange den IP-adress och IP-port som visas i fältet IP-inställningar för denna basstation på skärmen Basstation som visas basstationens kontrollenhet.

   Om IP-adressen för basens kontrollenhet verkar vara ogiltig, rekommenderar Trimble att du utför en mjuk omstart av enheten innan du ansluter till Internet och startar basen.

4. Markera kryssrutan för Skicka information om användaridentitet, om rovern måste uppge identifikationsinformation till basstationens dataserver via vanliga NMEA-meddelanden.Vid start av mätningen, ber programvaran dig att mata in denna information.
5. Tryck på Lagra.