# Ansluta en extern radio till GNSS-mottagaren

När du använder en radio i en RTK-mätning, kan du ansluta utrustningen med hjälp av kablar eller Bluetooth.

För information om Bluetooth, se Bluetooth-anslutningar.

För att ansluta utrustningen med kablar:

1. Använd GNSS-antennkabeln för att ansluta GNSS-antennen till GNSS-mottagarens port märkt GPS, om du använder en separat GNSS-antenn.

   När du ansluter kablarna, måste du sätta den röda pricken på kontakten mot den röda linjen på uttaget och sedan försiktigt ansluta kontakten. Tvinga inte in kontakterna i mottagarens portar.

2. Anslut radioantennen till radion via kabeln som är ansluten till antennen.
3. Anslut radion till GNSS‑mottagarens port 3 med hjälp av lämplig kabel.
4. För vissa tredje parts radioenheter krävs separat strömförsörjning. Om extern strömförsörjning erfordras, anslut strömförsörjningen med en 0‑skals Lemo‑anslutning till port 2 eller port 3 på mottagaren.
5. Anslut kontrollenheten till GNSS‑mottagarporten 1 med hjälp av 0‑skals Lemo‑till Hirose‑kabeln.