# GNSS-funktioner

Tryck på mottagarsymbolen i statusfältet för att öppna skärmen för GNSS-funktioner.

Använd skärmen GNSS-funktioner för att kontrollera ofta använda funktioner hos GNSS-mottagaren, som t.ex. Bluetooth-anslutningen mellan den konfigurerade basen och rover-mottagarna, starta och avsluta mätningen eller stänga av mottagaren. Skärmen GNSS-funktioner ger även snabb tillgång till detaljerad information om mottagarens status, positionsinformation och tillgängliga satelliter.

De funktioner som är tillgängliga beror på mottagaren som kontrollenheten är ansluten till, och det läge som mottagaren arbetar i. En gul knapp markerar att funktionen är aktiverad. En gul knapp markerar att funktionen är aktiverad.

När du är på skärmen GNSS-funktioner, kan du använda kontrollenhetens knappsats för att ange för att skriva in tecknen (1-9, 0, - eller .)för den markering som står i panelrutan eller för att aktivera/inaktivera funktionerna eller öppna motsvarande skärm.Om du har konfigurerat en funktionsknapp på kontrollenheten som en genväg till en GNSS-funktion kan du trycka på den konfigurerade funktionsknappen när du tittar på valfri skärm i programmet.

Basläge

När läget Bas är aktiverat försöker programmet Trimble Access att ansluta till mottagaren som konfigurerats i fältet Anslut till GNSS‑basstation på fliken för Bluetooth på Skärmen Anslutningar.Mottagarsymbolen i statusfältet markerar om programmet är i Basläge.

Om det inte finns någon konfigurerad mottagare försöker programmet ansluta till en mottagare som är ansluten på kontrollenhetens serieport.När programmet är i Basläge kommer den mottagare som detekteras på serieporten att hanteras som basmottagare.

I Basläget startar eller avslutar knapparna Starta mätning och Avsluta mätning i GNSS‑funktioner en basmätning med hjälp av den aktuella mätprofilen.

Roverns läge

Om läget Rover är aktiverat när du startar programmet Trimble Access, försöker det att kontakt den mottagare som konfigurerats i fältet Anslut till GNSS-rover på fliken Bluetooth på skärmen Anslutningar. Mottagarsymbolen i statusfältet visar om programmet är i Rover-läge.

Om det inte finns någon konfigurerad mottagare försöker programmet ansluta till en mottagare som är ansluten på kontrollenhetens serieport.När programmet är i Rover-läge kommer den mottagare som hittas på serieporten att hanteras som basmottagare.

I Rover-läget startar eller avslutar knapparna Starta mätning och Avsluta mätning i GNSS‑funktioner en rover-mätning med hjälp av den aktuella mätprofilen.

Bluetooth

Tryck på Bluetooth för att visa fliken Bluetooth på skärmen Anslutningar och konfigurera separata Bluetooth-anslutningar till mottagarna i basstationen och rovern.Använd sedan knapparna Basläge och Roverläge på skärmen GNSS‑funktioner för att växla mellan och ansluta till mottagarna.

Datalänk

Du kan trycka på knappen Datalänk för att ansluta till och konfigurera den radio du använder för din RTK-datalänk.

När instrumentet är i läget Rover trycker Datalänk för att komma till fönstret för inställningarna för Rover datalänk.

När instrumentet är i läget Bas trycker Datalänk för att komma till fönstret för inställningar för Bas datalänk.

Man kan trycka på tangenten som visar >Rover eller >Bas för att växla till rätt läge och tryck därefter på Anslut.

Vid en RTK-mätning visas den radio som används i skärmen för radio och eventuellt går det inte att ansluta till en extern radio.

När en mätning inte pågår, kan du välja vilken typ av RTK‑radio du använder och därefter trycka på Anslut (om den är tillgänglig) för att ansluta till och konfigurera radions kommunikationsinställningar. Om radion som är ansluten till instrumentet tillåter kan man här granska och ställa in radions frekvens, baud rate samt andra inställningar. Se Konfigurera en radiodatalänk.

Det går inte att redigera inställningarna för mätprofilen i detta fönstret.Om man startar en mätning med en annan typ av radio än den som ställts in i mätprofilen använder systemet denna och inte radion som ställts in under GNSS‑funktioner.

Starta mätning, avsluta mätning, stäng av mottagare

För att starta en GNSS-mätning, trycker du på Starta mätning.

För att avsluta mätningen, trycker du på Avsluta mätning.Du ombeds att stänga av mottagaren.Tryck på Ja eller Nej efter behov.

För att stänga av mottagaren efter att ha avslutat en mätning, trycker du på Stäng av mottagare.

Satelliter

För att se information om de satelliter som mottagaren följer, trycker du på Satelliter. Se Satellitinformation.

Position

För att visa och lagra aktuell position, trycker du på Position.Se Aktuell information om position.

Navigera mot punkt

För att navigera till en punkt, klickar du på Navigera till en punkt.Se Navigera till en punkt.

IMU-lutningskompensation

Knappen visas endast om den anslutna mottagaren har en enhet för tröghetsmätning (IMU).

Om du vill inaktivera IMU-lutningskompensationen och växla till att använda läget Endast GNSS vid en mätning, exempelvis när du använder en bipod i ett tjockt lövverk och mottagaren måste stå stilla under en period, trycker du på IMU-lutningskompensation. I goda RTK-miljöer där rörelse sker kontinuerligt trycker du på IMU-lutningskompensation för att återaktivera den. Se IMU-lutningskompensation.

Importera från mottagaren och exportera till mottagaren

För att importera filer från, eller exportera filer till mottagaren, trycker du på Importera från mottagare eller Exportera till mottagare. Se Överföra filer till/från mottagaren.

Knappen visas inte om knappen för IMU-lutningskompensation är aktiverad.

Mottagarens status

Tryck på Mottagarens status för att visa mottagarens status. Se Mottagarens status.