# Skapa en Linjetransformation

Stöd för lokal transformation är endast tillgängligt när alternativet Avancerad geodetik är aktiverat i skärmen Cogo-inställningar för jobbets egenskaper.

1. Tryck på och välj Cogo/Justera/Transformationer.
2. Välj Hantera lokala transformationer. Tryck på Nästa.
3. Välj Skapa ny transformation. Tryck på Nästa.
4. Sätt Transformationstyp till Linjär och skriv därefter in Transformationsnamn.
5. Välj Startpunkt och ange sedan motsvarande Plankoordinater (lokala) i fälten Nord (lokal) och Öst (lokal).
6. Välj Slutpunkt och ange sedan motsvarande Plankoordinater (lokala) i fälten Nord (lokal) och Öst (lokal).
7. Tryck Beräkna.

8. Kontrollera de beräknade transformationsavstånden och välj därefter en Skalfaktortyp för att passa in de lokala planpositionerna till databasens planpositioner. Om du väljer:

   - Fri – Den beräknade skalfaktorn appliceras på planvärdena (lokala) för båda lokala axlarna.
   - Fixera till 1,0 – Ingen skalningar används.

   Planvärdena (lokala) används i transformationen utan att någon skalning tillämpas. Startpunkten är transformationens origo.

   - Endast längs med den lokala nordliga axeln – Den beräknade skalfaktorn appliceras endast på Planets (lokala) nordliga värden vid transformationen.

   ”Planpunkter" behöver inte vara lagrade som planpunkter. Däremot måste programmet Trimble Access kunna beräkna plankoordinater för punkten.

9. Tryck på Lagra.

Den transformationen visas i kartan som en svart streckad linje mellan planets start- och slutpunkt.