# Manuell mätning av en position

Använd Manuell mätning för att mäta en position som inte kunde mätas med en skanning, eller för att radera en skannad eller manuellt uppmätt position.

1. Följ proceduren för att utföra en Auto. skanning upp till steg 5, där den valda skannerlängden visas i planvyn.

   För att välja manuellt läge, trycker och håller du på skärmen och väljer sedan Manuell mätning.

   Det valda läget Manuell visas i skärmens övre vänstra hörn.

2. Om det behövs, konfigurerar du Inställningar och Toleranser.
3. Välj den station som ska mätas. Man kan:
   - Välja en station som har definierats med Skanningsintervall.Trycka och hålla på skärmen, och sedan trycka på Välj en station för att göra detta.
   - Trycka på den plats som du vill mäta. Instrumentet vrider sig automatiskt mot denna position. Alternativt kan man manuellt rikta instrumentet mot den position som ska mätas.

   Värdena för Station, Överberg, Underberg och Deltastation visas.

4. Tryck på Nästa.Tvärsektionsvyn för den valda positionen visas.
5. Konfigurera Manuella inställningar. Tryck på Godkänn.
6. Konfigurera Skannertoleranser. Tryck på Godkänn.

7. Tryck på Lagra.

   Stationer utan fel visas som gröna fyllda cirklar och de med fel visas som röda fyllda cirklar.

Om du får problem när du gör en mätning:

- Om instrumentet har svårt att göra en mätning på grund av t.ex. reflekterande eller mörka ytor, kan du öka värdet i fältet EDM-timeout i skärmen Inställningar.

- Om det inte går att mäta mot tunnelytan med DR kan man mäta mot ett prisma som är vinkelrätt mot konstruktionsytan, där målhöjden tillämpas vinkelrätt mot tunnelprofilen.För att göra detta, väljer du alternativet Tillämpa målhöjd vinkelrätt mot profil i Inställningar.Om prismat hålls mot tunnelytan ska du ange prismaradien som målhöjd.

- Om din nuvarande position inte uppdateras när du mäter utan prisma ska du kontrollera att optionen Applicera målhöjd vinkelrätt mot profil från Inställningar inte är markerad.

## För att radera en uppmätt position

1. I tvärsektionsvyn tryck på en punkt för att markera den. Den valda punkten indikeras med en svart cirkel.
2. Tryck Radera.

När man väljer en punkt som ska raderas kommer instrumentets mål istället bli den givna positionen för punkten.Om du direkt väljer Lagra när punkten raderats mäter instrumentet om den givna positionen för den raderade punkten.

För att återställa raderade punkter, tryck och håll på skärmen och välj därefter Återställer raderade punkter.