# Mäta en position i tunneln

Använd funktionen Position i tunnel för att:

- Mäta en position vid vilken station som helst i Tunneln.
- Jämföra positionen med tunnelns givna parametrar.

För att mäta positionen:

1. Starta en mätning.
2. Tryck på och välj Mätning/Position i tunnel.

3. Välj tunnelfilen. Tryck på Godkänn.

   Information om den aktuella positionen visas längst ner på skärmen. Se Aktuell information om position.

4. Om tunneln har mer än en yta, väljer du den yta som du vill mäta relativt till. För att välja ytan, kan du:

- Trycka och hålla på skärmen, och sedan trycka på Välj yta.Välja ytan i listan.
- Trycka på mallens yta.

5. Rikta instrumentet mot den position som ska mätas. Tryck på Lagra.

6. Ange Positionsinställningar. Tryck på Godkänn.

7. Ange Positionstoleranser. Tryck på Godkänn.

   Punkten lagras.

8. För att avsluta planvyn, trycker du på Esc.