# Mäta observationssatser

Detta ämne beskriver hur man mäter flera uppsättningar (satser) observationer med ett konventionellt instrument.

1. Tryck på och välj / Mät satser.
2. Tryck Optioner för att konfigurera satsernas alternativ.Se Alternativ för Stationsetablering plus, Fri Station, och Satser.

Innan du börjar mäta punkter säkerställ att inställningarna för Cirkellägesordning och Satser per punkt är korrekta.Det går inte att ändra dessa inställningar efter man påbörjat mätningen av punkter.

3. Skapa satslistan genom att observera varje punkt som ska inkluderas i satsen i det första cirkelläget. Följ samma procedur som för utförande av en detaljmätning.

   Använd FineLock eller Long Range FineLock-teknologi om man mäter mot statiska mål där två prismor är nära varandra.

   Om du använder ett Trimble VX Spatial Station eller Trimble S Series totalstation och det är sannolikt att mätningen avbryts, exempelvis, vid mätning i trafik, markerar du kryssrutan Avbruten målmätning på skärmen Målstyrningar.

   Se till att du anger korrekt målhöjd och prismahöjd när du mäter varje punkt. Du kan inte ändra dessa värden i efterföljande satser.

4. För att börja mäta satser:
   1. Tryck på Avsluta cirkelläge.

   2. Om Du använder ett servo‑ eller fjärrstyrt instrument för att mäta en känd (koordinerad) punkt, slå lätt på Vrid. Eller, så kan du vrida ett servoinstrument automatiskt till punkten, ställa in fältet Auto. servovridning i mätprofilen på HV och VV eller endast HV.

      När Du använder servo- eller fjärrstyrda instrument, kontrollera att instrumentet har riktat in prismat ordentligt.Vid mätning av ett DR-mål med en Trimble-totalstation med automatiserade omgångar, pausar programmet för att ge dig möjlighet att sikta mot målet. Du måste manuellt sikta och mäta punkten för att fortsätta.

   3. Om punkter har hoppats över när programmet når slutet av listan med satser, frågar programmet om du vill gå tillbaka för att observera de punkter som hoppades över i den satsen. Observationerna kan hoppas över än en gång om så behövs.

   När du mäter rundor kommer programmet att:

   - Visar korrekta punktdetaljer för varje observerad punkt.
   - Visa de aktuella cirkellägesobservationerna, antalet i den aktuella satsen och det totala numret satser som ska mätas (inom parentes) och den aktuella satsens nummer, samt det totala antalet satser som skall mätas (visas inom parentes).

     Till exempel: "Cirkelläge 1 (2/2) (1/3)" visar att instrumentet är i cirkelläge 1 för den andra uppsättningen av totalt två uppsättningar och i den första av totalt tre satser.

   - Uppmanar dig att byta cirkelläge när så behövs. Detta sker automatiskt med ett servodrivet instrument.
   - Vrider och mäter automatiskt vid användning av tekniken Autolock eller FineLock , och Automatiska omgångar aktiveras.
5. När alla observationer har slutförts, visar programmet skärmen för Standardavvikelser.För att granska standardavvikelserna för observationerna och ta bort dåliga observationer, se Granska standardavvikelser efter satser.
6. För att spara och avsluta satser, tryck på Stäng.Tryck JA för att bekräfta.