# Inställningar för automatisk utsättning

Formuläret Inställningar visas när du trycker på Nästa i formuläret Auto. utsättning.

## Punktdetaljer

Ange Startpunkt och punktkod.

## Positionstolerans

Ange toleranserna för en mittlinje eller fluktlinje.

Toleransvärdet Station appliceras framåt och bakåt längs med linjen.

Toleransen Offset anges vänster och höger om linjen.

Toleransen Lutning anges uppåt och neråt från linjen och vinkelrätt till linjen.

## Inställningar

#### Timeout för EDM

Minska längden på EDM-timeouten för att förbättra prestandan.Om instrumentet inte lyckas skapa en mätning, på grund av, exempelvis, reflekterande eller mörka ytor kan du öka Timeout för EDM.

#### Markeringsfördröjning

Markeringsfördröjning är den tid, i sekunder, som laserpekaren blinkar när positionen har hittats.

När en position hittas inom toleransen, ljuder händelsen Markera punkt och:

- Laserpekaren och spårljuset blinkar under den period som angetts i fältet Markeringsfördröjning, om instrumentet har ett spårljus.
- Om instrumentet är ett Trimble SX12 skannande totalstation, tänds laserpekaren och målbelysningen blinkar under den period som angetts i fältet Markeringsfördröjning.

Om instrumentet inte hittar en punkt inom toleranserna hoppas punkten över.

#### Startfördröjning

Startfördröjning ger dig tid att gå till platsen där den första punkten ska markeras ut.Om antalet upprepningar eller om EDM-tiden går ut, hoppas punkten över.

#### Mätning för att definiera laserlinjens höjd

Markera kryssrutan Mätning för att definiera laserlinjens höjd när:

- Du vill åsidosätta höjden för de punkter som använts för att definiera laserlinjen.
- Punkterna som definierar laserlinjen saknar höjd eller har ett godtyckligt höjdvärde 0. Så kan vara fallet om laserlinjen definierats från linjer i en DXF-fil.

Om man markerar kryssrutan Mät för att definiera laserlinjens höjd uppmanas man göra en mätning innan den automatiska utsättningsprocessen börjar.Den uppmätta höjden används därefter för att definiera linjens höjd.